Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 26 декабря 2011 г. N 355
"Об утверждении Методики определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами"
С изменениями и дополнениями от:
12 сентября 2016 г.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2829) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Методику определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр	И. Щёголев	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2012 г.
Регистрационный N 23084

Методика
определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами

I. Общие положения

1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств (далее - РЭС) и их электромагнитной совместимости (далее - ЭМС) с действующими и планируемыми для использования РЭС (далее - платная услуга).
2. Определение размера платы за оказание платной услуги осуществляется на основании материалов радиочастотной заявки.
3. Пересмотр размера платы за оказание платной услуги осуществляется не реже одного раза в два года не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.
4. Экспертиза возможности использования заявленных РЭС и их ЭМС с действующими и планируемыми для использования РЭС включает в себя следующие этапы:
4.1. Анализ материалов радиочастотной заявки на полноту и достоверность;
4.2. Расчет и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС РЭС;
4.3. Подготовка материалов на согласование в согласующие органы;
4.4. Инструментальная оценка и анализ электромагнитной обстановки в местах планируемого использования РЭС, оформление протоколов;
4.5. Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС;
4.6. Подготовка и (или) экспертиза документов (материалов) для обеспечения международно-правовой защиты присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов (далее - МПЗ, частотные присвоения соответственно), в том числе заявления, координации и регистрации в Международном союзе электросвязи (далее - МСЭ) для РЭС различных радиослужб;
4.7. Подготовка и оформление заключения экспертизы.
Технологические операции этапа 4 "Инструментальная оценка и анализ электромагнитной обстановки в местах планируемого использования РЭС, оформление протоколов" выполняются для генераторов шума и РЭС сети связи фиксированной и сухопутной подвижной службы в диапазонах радиочастот: 33,2 - 48,5 МГц; 57,0125 - 57,5 МГц; 118,7875 - 118,8125 МГц; 118,8875 - 118,9125 МГц; 122,5875 - 122,6125 МГц; 150,0625 - 156,0125 МГц; 162,375 - 162,500 МГц; 163,200 - 164,2125 МГц; 164,575 - 167,5 МГц; 168,100 - 168,225 МГц; 301,125 - 305,825 МГц; 307,025 - 308,000 МГц (за исключением радиоудлинителей телефонного канала); 337,125 - 341,825 МГц; 343,025 - 344,000 МГц (за исключением радиоудлинителей телефонного канала).
На каждом этапе выполняется не более одной технологической операции, указанной в приложении N 1 к настоящей Методике, за исключением радиочастотных заявок, предусматривающих динамическое переназначение радиочастот на этапе 5 "Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС", для которых одновременно выполняются технологические операции, указанные в позициях 5.6 и 5.10.
Выбор технологических операций на каждом этапе зависит от радиослужбы, радиотехнологии, диапазона используемых частот, количества заявленных радиоэлектронных средств и определяется в соответствии с приложением N 1 к настоящей Методике.

II. Определение размера платы за оказание платной услуги

5. В состав затрат на оказание платной услуги включаются:
затраты на оплату труда работников, связанных с оказанием платной услуги (ЗП);
начисления на выплаты по оплате труда, связанные с оказанием платной услуги (СВ);
амортизация основных средств и нематериальных активов, связанная с оказанием платной услуги (Ам);
материальные затраты, связанные с оказанием платной услуги (М);
прочие затраты, входящие в себестоимость и связанные с оказанием платной услуги (Пр.З).
На статью "затраты на оплату труда" относятся выплаты из фонда оплаты труда работникам, занятым в оказании платной услуги, включая стимулирующие выплаты; выплаты лицам, не состоящим в штате и работающим по гражданско-правовым договорам, относящимся к оказанию платной услуги.
На статью "начисления на выплаты по оплате труда" относятся начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
В статье "амортизация основных средств и нематериальных активов" отражается сумма амортизационных отчислений, исчисленных в соответствии с действующим законодательством, по основным средствам и нематериальным активам, используемым при оказании платной услуги.
На статью "материальные затраты" относятся затраты на материалы, топливо, электроэнергию, запасные части, комплектующие и другие изделия, необходимые для оказания платной услуги.
На статью "прочие затраты" относятся затраты, необходимые для оказания платной услуги, но не отнесенные к ранее перечисленным статьям затрат, включая общехозяйственные расходы, которые прямо отнести на платную услугу не представляется возможным. При этом затраты по данной статье не могут превышать 35% от суммы затрат по вышеперечисленным статьям (ЗП, СВ, Ам, М), связанных с оказанием платной услуги.
6. Размер платы за оказание платной услуги рассчитывается по следующей формуле:

, где:

 - размер платы за оказание единицы платной услуги, руб.;
 - затраты на выполнение i-того этапа при оказании платной услуги, руб.;
 - норма прибыли, выраженная в долях.

7. Затраты на выполнение i-того этапа услуг определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты на выполнение технологической операции на i-ом этапе, определяемые в соответствии с приложением N 1 к настоящей Методике с применением параметрических коэффициентов, определяемых в соответствии с приложением N 2 к настоящей Методике;
 - средняя стоимость единицы рабочего времени оказания платной услуги.

8. Средняя стоимость единицы рабочего времени оказания платной услуги определяется по следующей формуле:

, где:

НСЧЧ - норматив стоимости 1 часа услуги, в руб./чел.-час, который определяется по формуле:

НСЧЧ = ЗП/Т, где:

Т - фонд рабочего времени работников, связанных с оказанием платной услуги;
ЗП - затраты на оплату труда работников, связанных с оказанием платной услуги;
, , ,  - коэффициенты, отражающие структуру затрат по статьям, указанным в пункте 5 настоящей Методики, выраженные в относительных единицах по отношению к фонду оплаты труда работников, связанных с оказанием платной услуги, который принимается за 1.

9. Норма прибыли (), используемая при определении размера платы за оказание платной услуги, устанавливается в размере 20%.

Приложение N 1
к Методике определения размера платы
за оказание платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их
электромагнитной совместимости
с действующими и планируемыми
для использования радиоэлектронными
средствами
(с изменениями от 12 сентября 2016 г.)

Трудозатраты на выполнение технологических операций определяются в соответствии с таблицей N 1

Таблица N 1

Трудозатраты на выполнение технологических операций

N п/п	Технологические операции	Трудозатраты на единицу услуги
чел.-час.	
1 этап. Анализ материалов радиочастотной заявки на полноту и достоверность, за одну заявку	0,89	
2 этап. Расчет и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС РЭС	
2.1.	Расчет ЭМС РЭС с действующими и планируемыми для использования РЭС гражданского назначения, оформление материалов о расчетах ЭМС, с учетом анализа материалов заявки и определением необходимости проведения МПЗ и необходимости согласований с органами Минобороны России, ФСО России, ФСБ России:		
2.1.1.	передатчиков ТВ вещания (при ширине полосы излучения 7,25 МГц) и ОВЧ ЧМ вещания (при ширине полосы излучения 256-300 кГц), за каждый ТВК (или каждую радиочастоту) каждого передатчика, при базовых величинах заявленной эффективно-излучаемой мощности (ЭИМ) передатчика и высоты подвеса антенны	6,22	
2.1.2.	передатчиков ДВ, СВ, KB вещания (при ширине полосы излучения от 4 до 20 кГц), за каждую радиочастоту каждого передатчика, при базовой мощности передатчика	6,75	
2.1.3.	РЭС системы BOX (при ширине полосы излучения 20 кГц), за каждую радиочастоту каждого передатчика системы	0,35	
2.1.4.	РЭС радиорелейных линий связи (РРЛ) фиксированной службы (при ширине полосы излучения от 76 кГц до 64 МГц), за каждую радиочастоту передачи каждой радиорелейной станции (РРС), при количестве радиочастотных каналов РРС на пролёте РРЛ - один радиочастотный канал	7,90	
2.1.5.	РЭС систем беспроводного доступа (при ширине полосы излучения от 650 кГц до 468 МГц), в том числе MMDS (при ширине полосы излучения от 6 до 8 МГц), фиксированной службы, при числе одновременно заявленных на территории одного субъекта Российской Федерации до 25 базовых станций включительно и при количестве радиочастотных каналов на базовой станции:		
2.1.5.1.	до 4-х каналов включительно, за каждую базовую станцию	37,19	
2.1.5.2.	при 5 и более каналах, за каждый дополнительный радиочастотный канал каждой базовой станции	1,86	
2.1.6.	генератора шума, работающего в полосе радиочастот (при ширине полосы излучения до 2 МГц), за полосу радиочастот, используемую передатчиком	6,96	
2.1.7.	РЭС радиальной и радиально-зоновой (многозоновой) сети связи, включающей транкинговые системы связи в диапазоне 800 МГц (при ширине полосы излучения 15 кГц), за каждый радиочастотный канал каждой базовой станции	2,79	
2.1.8.	РЭС сети связи сухопутной подвижной службы в диапазонах от 30 МГц до 500 МГц (при ширине полосы излучения от 8 до 25 кГц), включая сети связи стандарта TETRA, за каждую радиочастоту передачи базовой станции и за каждую радиочастоту передачи абонентских РЭС, находящихся в зоне действия базовой станции	7,94	
2.1.9.	стационарных абонентских станций (АСС) сетей связи сухопутной подвижной службы в диапазонах радиочастот от 30 МГц до 500 МГц (при ширине полосы излучения от 8 до 25 кГц), за каждую радиочастоту передачи АСС	6,29	
2.1.10.	подвижных РЭС сети связи сухопутной подвижной службы в диапазонах от 30 МГц до 500 МГц (при ширине полосы излучения от 8 до 25 кГц) без установки базовых станций с указанием координат центральной точки зоны обслуживания с радиусом до 50 км включительно, за каждую радиочастоту передачи для каждой центральной точки	7,94	
2.1.11.	подвижных РЭС сети связи сухопутной подвижной службы в диапазонах от 30 МГц до 500 МГц (при ширине полосы излучения от 8 до 25 кГц) на территории (или на части территории) одного субъекта Российской Федерации без установки базовой станции или с использованием мобильных базовых станций, а также подвижных РЭС без установки базовых станций с указанием координат центральной точки и зоны обслуживания с радиусом свыше 50 км, за радиоканал, используемый подвижными РЭС на территории субъекта Российской Федерации	28,72	
2.1.12.	РЭС сети абонентского радиодоступа к АТС (технология DECT) с зоной обслуживания базовой станции в координационной точке свыше 200 м (при ширине полосы излучения 1,728 МГц), за каждую координационную точку при заявленном числе координационных точек в сети - одна точка (в расчёте на ширину полосы излучения 200 кГц)	1,43	
2.1.13.	РЭС сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы с кодовым разделением каналов, за каждый радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи при заявленном количестве базовых станций - одна станция (в расчёте на ширину полосы излучения 200 кГц):		
2.1.13.1.	стандарта IMT-MC-450 (при ширине полосы излучения - 1,25 МГц)	3,63	
2.1.13.2.	стандарта IMT-MC-2000 (при ширине полосы излучения - 1,25 МГц)	2,31	
2.1.13.3.	стандарта IMT-2000/UMTS (при ширине полосы излучения - 3,84 МГц)	1,67	
2.1.13.4.	РЭС сетей связи стандарта LTE, за каждый радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи при заявленном количестве базовых станций - одна станция (в расчёте на ширину полосы излучения 200 кГц):		
2.1.13.4.а.	для низкого диапазона частот (791-862 МГц) с режимом частотного формирования дуплексного канала FDD (при ширине полосы излучения - от 1,4 до 10 МГц)	1,1518	
2.1.13.4.б.	для высокого диапазона частот (2300-2400 МГц и 2570- 2620 МГц) с режимом частотного формирования дуплексного канала TDD (при ширине полосы излучения - от 5 до 20 МГц)	0,6261	
2.1.13.4.в.	для высокого диапазона частот (2500-2690 МГц) с режимом частотного формирования дуплексного канала FDD (при ширине полосы излучения - от 5 до 20 МГц)	0,8944	
2.1.13.5.	технологии IPWireless сетей мобильного широкополосного доступа (при ширине полосы излучения - 5 МГц)	0,6896	
2.1.14.	РЭС сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта GSM (при ширине полосы излучения - 200 кГц), за каждый радиочастотный канал (в полосе частот, выделенной оператору связи) каждой базовой станции сети связи, при заявленном количестве базовых станций - одна станция:		
2.1.14.1.	стандарта GSM-900	1,94	
2.1.14.2.	стандарта GSM-1800	1,94	
2.1.15.	земной станции спутниковой связи (ЗС СС), за каждую заявленную станцию, работающую на передачу и приём с космическим аппаратом (КА), расположенным в одной орбитальной позиции геостационарной орбиты (при ширине полосы излучения - от 5 кГц до 72 МГц), при одной полосе радиочастот, представленной в виде формулы (или при от одной до 10 отдельных радиочастот), и одном классе излучения	24,39	
2.1.16.	земной станции спутниковой связи (ЗС СС), за каждую стационарную станцию, работающую на передачу и приём, с одним космическим аппаратом (КА), расположенным на негеостационарной орбите или углах места от 0° до 90° и азимутах от 0° до 360° (при ширине полосы излучения - от 400 Гц до 31 МГц), при одной полосе радиочастот, представленной в виде формулы (или при от одной до 10 отдельных заявленных радиочастот), и одном классе излучения	35,11	
2.1.17.	перевозимой земной станции спутниковой связи (ПЗС СС) фиксированной спутниковой службы за каждый тип станции (при ширине полосы излучения - от 5 кГц до 72 МГц), предназначенной для использования на территории одного субъекта Российской Федерации	22,45	
2.1.18.	радиоудлинителя телефонного канала (при ширине полосы излучения - 16 кГц), за каждую дуплексную пару радиочастот	5,55	
2.2.	Подбор радиочастот и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС на подобранных радиочастотах:		
2.2.1.	для передатчиков сети радиосвязи KB диапазона, за каждую радиочастоту, используемую передатчиками сети радиосвязи (при ширине полосы излучения - от 100 Гц до 1,5 кГц), при количестве районов, в которых планируется развертывание сети, один район	4,25	
2.2.2.	для передатчиков сети радиосвязи УКВ диапазона (при ширине полосы излучения - от 16 до 25 кГц), за каждую радиочастоту каждого передатчика	3,16	
2.2.3.	для радиомаяков (при ширине полосы излучения - от 100 до 300Гц), за каждую радиочастоту каждого передатчика	2,98	
2.2.4.	для любительских ретрансляторов и радиомаяков (при ширине полосы излучения - от 0,5 до 25 кГц), за радиоканал	0,84	
2.3.	Определение соответствия заявленных технических параметров РЭС ранее установленным требованиям обеспечения ЭМС (без проведения дополнительных расчетов ЭМС и согласований):		
2.3.1.	для РЭС ТВ и ОВЧ вещания, за результат оценки по каждому передатчику	2,06	
2.3.2.	сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах радиочастот свыше 30 МГц до 500 МГц), за результат оценки по каждой базовой станции	0,82	
2.3.3.	сети связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-450, за результат оценки по каждой базовой станции	0,96	
2.3.4.	сети связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-2000/UMTS, за результат оценки по каждой базовой станции	1,13	
2.3.5.	сети связи сухопутной подвижной службы стандарта GSM-900/1800, за результат оценки по каждой базовой станции	0,64	
2.3.6.	радиорелейной линии связи (РРЛ) фиксированной службы, за результат оценки по каждой радиорелейной станции (РРС)	1,05	
2.3.7.	систем беспроводного доступа фиксированной службы, за результат оценки по каждой базовой станции	2,54	
2.3.8.	радиоудлинителя телефонного канала, за результат оценки по каждому передатчику	0,55	
2.4.	Определение соответствия заявленных РЭС требованиям обеспечения ЭМС и условиям их использования, установленным в ранее выданном заключении экспертизы, при изменении типов используемого оборудования:		
2.4.1.	в сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах радиочастот свыше 30 МГц до 500 МГц), за тип оборудования базовой станции	2,18	
2.4.2.	в сети связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-2000/UMTS, за тип оборудования базовой станции	2,31	
2.4.3.	радиорелейной линии связи (РРЛ) фиксированной службы, за тип оборудования РРС	2,54	
2.4.4.	систем беспроводного доступа фиксированной службы, за тип оборудования базовой станции	5,28	
2.4.5.	радиоудлинителя телефонного канала, за тип оборудования базовой станции	1,82	
3 этап	Подготовка материалов на согласование в согласующие органы, за комплект документов	0,73	
4 этап. Инструментальная оценка и анализ электромагнитной обстановки в местах планируемого использования РЭС, оформление протоколов	
4.1.	Измерение параметров излучений для оценки электромагнитной обстановки на месте планируемого использования РЭС с оформлением протокола, за одну точку измерений	21,28	
4.2.	Проведение экспериментальной оценки параметров электромагнитного поля излучений генераторов шума, за один генератор шума	28,37	
5 этап. Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС	
5.1.	Определение условий использования радиочастот по результатам подбора радиочастот (или выбора полос радиочастот) и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.1.1.	сети радиосвязи KB диапазона, за каждую радиочастоту передачи первых 10 РЭС, указанных в формируемом ПЧТР РЭС в районе (районах) развертывания сети радиосвязи	1,58	
5.1.2.	сети радиосвязи УКВ диапазона, за каждую радиочастоту каждого передатчика	2,59	
5.1.3.	радиолокационных станций (РЛС), за каждую радиочастоту (радиочастотный канал) каждой РЛС	3,89	
5.1.4.	радиомаяков, за каждую радиочастоту каждого передатчика	1,59	
5.1.5.	Формирование списка радиочастот с ПЧТР РЭС, за список,		
5.1.5.1.	содержащий до 20 радиочастот включительно	1,83	
5.1.5.2.	содержащий свыше 20 радиочастот	3,14	
5.2.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчётов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.2.1.	ТВ и ОВЧ ЧМ вещания, за каждый телевизионный канал (ТВК) или каждую радиочастоту каждого передатчика	1,86	
5.2.2.	ДВ, СВ вещания, за каждую радиочастоту каждого передатчика	2,90	
5.3.	Определение условий использования радиочастот и формирование ПЧТР РЭС с учётом проведённых согласований и обеспечение выполнения требований ЭМС РЭС (без проведения дополнительных расчётов ЭМС):		
5.3.1.	ТВ и ОВЧ ЧМ вещания, за каждый ТВК (или каждую радиочастоту) каждого передатчика	4,32	
5.3.2.	ДВ, СВ вещания, за каждую радиочастоту каждого передатчика	4,32	
5.4.	Определение условий использования радиочастот для РЭС системы BOX, разработка ПЧТР РЭС, за каждую радиочастоту каждого передатчика системы	0,32	
5.5.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчётов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.5.1.	РРЛ (диапазонов 160 МГц, 400 МГц, а также свыше 1 ГГц), за каждую радиочастоту передачи каждого РРС	1,84	
5.5.2.	систем беспроводного доступа с антенной круговой диаграммы направленности, за каждую радиочастоту каждой базовой станции, работающей на передачу и прием, при количестве частотных каналов базовых станций в ПЧТР РЭС до 100 включительно	2,10	
5.5.3.	систем беспроводного доступа с антенной секторной диаграммы направленности, за каждую радиочастоту в каждом секторе излучения антенны каждой базовой станции, работающей на передачу и приём, при количестве секторов антенн базовых станций, указанных в ПЧТР РЭС, до 400 включительно	0,65	
5.5.4.	системы MMDS, за каждый радиочастотный канал каждой головной станции системы	1,05	
5.5.5.	генераторов шума, работающих в полосе радиочастот, за полосу радиочастот	1,82	
5.6.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчётов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.6.1.	сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах радиочастот свыше 30 МГц до 500 МГц), включая сети связи стандарта TETRA, за каждую радиочастоту каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	1,38	
5.6.2.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта GSM, за каждую вновь назначаемую (новую) радиочастоту каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне ее действия	1,03	
5.6.3.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-450, за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	1,08	
5.6.4.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-2000, за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	0,64	
5.6.5.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта IMT-2000/UMTS, за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	0,53	
5.6.6.	сетей связи стандарта LTE, за каждую радиочастоту передачи каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	1,33	
5.6.7.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы технологии IPWireless сетей мобильного широкополосного доступа за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	0,66	
5.6.8.	сети связи радиальной и радиально-зоновой (многозоновой) сети сухопутной подвижной службы, включающей транкинговые системы связи (диапазона 800 МГц), за каждую радиочастоту каждой базовой станции, работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	0,82	
5.6.9.	сети связи абонентского радиодоступа к АТС (технология DECT), с зоной обслуживания базовой станции в координационной точке свыше 200 м, за каждую координационную точку	3,82	
5.7.	Определение соответствия условий использования радиочастот РЭС сети абонентского радиодоступа к АТС (технология DECT), с зоной обслуживания базовой станции в координационной точке до 200 м, требованиям обеспечения ЭМС РЭС, разработка ПЧТР РЭС, за каждую координационную точку, из числа первых пяти точек в ПЧТР РЭС включительно	3,06	
5.8.	Определение условий использования радиочастот для РЭС сухопутной подвижной службы, мощностью до 1 Вт включительно, и формирование ПЧТР РЭС:		
5.8.1.	по согласованному с органами Минобороны России перечню радиочастот, за радиочастоту РЭС, для каждого места их использования	2,47	
5.8.2.	по согласованному с органами Минобороны России перечню совмещённых радиоканалов, за радиочастоту	1,10	
5.9.	Определение условий использования радиочастот для РЭС сухопутной подвижной службы, мощностью до 2 Вт включительно, и разработка ПЧТР РЭС, за каждую радиочастоту РЭС для каждого места их использования	2,22	
5.10.	Формирование перечня рекомендуемых каналов для их использования при переназначении радиочастот для РЭС сухопутной подвижной службы или при обеспечении международной правовой защиты частотных присвоений для РЭС для каждой базовой станции, за каждый канал перечня	0,39	
5.11.	Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС любительских ретрансляторов и маяков, за радиоканал	0,39	
5.12.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчётов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.12.1.	земной станции спутниковой связи (ЗС СС), за каждую стационарную станцию, работающую на передачу и прием с одним космическим аппаратом (КА), при одном заявленном стволе и с одного до 10 заявленных классов излучения	4,77	
5.12.2.	репортажной (перевозимой) телевизионной земной станции спутниковой связи, за станцию	4,77	
5.12.3.	перевозимой земной станции спутниковой связи фиксированной спутниковой службы, за одновременно заявленные станции одного типа на территории одного субъекта Российской Федерации, при числе заявленных станций - одна станция	4,77	
5.13.	Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС СВ диапазона сетей железнодорожной радиосвязи и поездной радиосвязи метрополитена, за каждую радиочастоту каждой БС или за каждую радиочастоту для каждого места их использования при отсутствии БС	4,46	
6 этап. Осуществление работ по заявлению, координации и регистрации в МСЭ
частотных присвоений для РЭС различных радиослужб, а также работ по координации частотных присвоений для РЭС различных радиослужб с администрациями связи иностранных государств(1)	
6.1.	Подготовка и направление документов (материалов) для обеспечения МПЗ частотных присвоений для РЭС гражданского назначения, используемых наземными радиослужбами, и частотных присвоений для земных станций гражданского назначения, используемых спутниковыми радиослужбами, за каждое частотное присвоение каждого передатчика:		
6.1.1.	для координации с администрациями связи иностранных государств (далее - АС ИГ)	2,09	
6.1.2.	для заявления, координации и регистрации в МСЭ	1,94	
	Примечания:
1. Для РЭС радиовещательной службы трудозатраты по технологической операции 6.1. устанавливаются за каждый телевизионный канал или каждую радиочастоту каждого передатчика радиовещания.
2. Для РЭС земных станций спутниковых служб трудозатраты по технологической операции 6.1. устанавливаются за присвоения (назначения) радиочастот в расчете на каждый ствол станции спутниковой связи в каждом направлении.
3. Трудозатраты по технологической операции 6.1.2. применяются также при заявлении и регистрации с целью модификации зарегистрированных в МСЭ присвоений (назначений) радиочастот.	
6.2.	Проведение экспертизы документов (материалов) для заявления, координации и регистрации частотных присвоений для РЭС, используемых космическими системами Российской Федерации, на соответствие решениям Государственной комиссии по радиочастотам (далее - ГКРЧ) о выделении полос радиочастот пользователю, требованиям Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (опубликован на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en) (далее - Регламент радиосвязи) и другим документам МСЭ и направление этих материалов на согласование в Минобороны России и ФСО России, за комплект материалов по заявленной спутниковой
сети (далее - СС), содержащей до 30 групп частотных присвоений включительно.	30,65	
	Примечания:	
	1. Трудозатраты по технологической операции 6.2. применяются также для обращений заявителей, содержащих материалы, представляемые в соответствии с положениями пунктов 4.1.3., 4.1.12. Статьи 4 Приложений 30, 30А, пунктов 6.1., 6.17. Приложения 30В к Регламенту радиосвязи, при этом трудозатраты по каждому указанному пункту рассчитываются отдельно.
2.Технологическая операция 6.2. не выполняется при проведении экспертизы материалов для заявления частотных присвоений для радиоэлектронных средств, используемых космическими системами Российской Федерации, к которым будет применяться процедура координации.	
6.3.	Инженерно-техническое и организационное обеспечение МПЗ для РЭС, используемых космическими системами Российской Федерации, за одну СС в течение одного календарного года	63,55	
6.4.	Подготовка и оформление заключения о результатах экспертизы документов (материалов) для заявления, координации и регистрации частотных присвоений для РЭС, используемых космическими системами Российской Федерации, на соответствие решениям ГКРЧ, требованиям Регламента радиосвязи и другим документам МСЭ, за заключение;	1,13	
7 этап. Подготовка и оформление заключения экспертизы	
7.1.	Подготовка и оформление заключения экспертизы, при количестве РЭС в заключении:		
7.1.1.	одно РЭС	1,13	
7.1.2.	более 1 до 10 РЭС включительно	1,27	
7.1.3.	свыше 10 до 20 РЭС включительно	1,67	
7.1.4.	свыше 20 до 30 РЭС включительно	2,07	
7.1.5.	свыше 30 до 50 РЭС включительно	2,82	
7.1.6.	свыше 50 до 100 РЭС включительно	3,80	
7.1.7.	свыше 100 РЭС	4,80	

_____________________________
(1) Платность оказания услуг по осуществлению работ по заявлению, координации и регистрации частотных присвоений для РЭС, используемых различными радиослужбами в МСЭ, а также работ по координации частотных присвоений для РЭС, используемых различными радиослужбами, с АС ИГ, согласно пункту 25 Правил проведения в Российской Федерации работ по международно-правовой защите присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1194 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6554), не распространяется на осуществление таких работ для нужд органов государственной власти, в том числе федеральных органов исполнительной власти, для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Приложение N 2
к Методике определения размера платы
за оказание платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их
электромагнитной совместимости
с действующими и планируемыми
для использования радиоэлектронными
средствами
(с изменениями от 12 сентября 2016 г.)

Таблица N 2

Порядок 
определения параметрических коэффициентов к трудозатратам на выполнение технологических операций
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником 
N технологической операции	Порядок определения параметрических коэффициентов к трудозатратам на выполнение технологических операций	
2 этап. Расчет и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС РЭС	
2.1.1.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 3	
2.1.2.	1. При изменениях величин заявленной мощности передатчика трудозатраты определяются путем умножения трудозатрат по технологической операции 2.1.2. приложения N 1 (для базовой величины мощности передатчика, равной до 1 кВт, включительно) на параметрические коэффициенты, учитывающие изменение сложности работ в зависимости от заявленной мощности передатчика:
свыше 1,0 кВт до 5,0 кВт включительно - ;
свыше 5,0 кВт до 10,0 кВт включительно - ;
свыше 10,0 кВт до 50,0 кВт включительно - ;
свыше 50,0 кВт до 150 кВт включительно - ;
свыше 150,0 кВт до 750,0 кВт включительно - ;
свыше 750,0 кВт - .
2. Трудозатраты, установленные по технологической операции 2.1.2. приложения N 1 с учётом пункта 1, умножаются на следующие параметрические коэффициенты, учитывающие изменение сложности работ в зависимости от:
а) типа РЭС:
для аналогового РЭС - ;
для цифрового РЭС - ;
для аналого-цифрового РЭС расчёт ведётся по мощности аналогового РЭС - ;
б) диапазона работы радиовещательного передатчика:
для ДВ вещания - ;
для СВ вещания - ;
для KB вещания - ;
в) типа антенны:
для ненаправленной - ;
для направленной - ;
г) режима работы:
для синхронного - ;
для независимого - ;
д) необходимости международной координации:
если МПЗ не требуется - ;
если МПЗ требуется - ;
е) необходимости расчета ЭМС с РЭС иностранных государств (только для ДВ, СВ вещания):
если расчёт ЭМС не требуется - ;
если расчёт ЭМС требуется - .	
2.1.4.	1. При заявленном количестве радиочастотных каналов РРС, отличном от их количества, указанного по технологической операции 2.1.4. приложения N 1, трудозатраты на одну радиочастоту передачи РРС определяются с использованием параметрических коэффициентов по следующей формуле:

, где:

 - трудозатраты на одну радиочастоту передачи РРС, установленные по технологической операции 2.1.4. приложения N 1;
 - удельные значения параметрических коэффициентов в расчёте на один радиочастотный канал, учитывающие изменение сложности работ в зависимости от числа радиочастотных каналов на пролёте РРЛ:
при двух радиочастотных каналах на пролёте РРЛ - ;
при трёх радиочастотных каналах на пролёте до пяти, включительно - ;
при шести радиочастотных каналах на пролёте до девяти, включительно - ;
при десяти радиочастотных каналах и более .
2. При обращениях заявителей, содержащих необходимость расчёта ЭМС РЭС при нескольких типах заявляемых РЭС, коэффициенты сложности работ, указанные в пункте 1, умножаются на коэффициенты мультипликативности расчётов ЭМС РЭС:
при двух типах заявленного оборудования - ;
при более чем двух типах оборудования - .
3. При обращениях заявителей, содержащих необходимость расчёта ЭМС РЭС при различных значениях коэффициентов усиления антенн на РРС (передающих, приемопередающих, приёмных), коэффициенты сложности работ, указанные в пункте 1, умножаются на коэффициенты мультипликативности расчётов ЭМС РЭС - при более чем одном коэффициенте усиления антенны на одной РРС - .	
2.1.5.	1. При увеличении числа одновременно заявляемых базовых станций систем беспроводного доступа свыше 25 трудозатраты за каждую последующую базовую станцию устанавливаются на основании трудозатрат по технологической операции 2.1.5.1. приложения N 1 с использованием параметрического коэффициента, учитывающего масштаб заявки - .
2. При обращениях заявителей, содержащих необходимость расчёта ЭМС РЭС при нескольких типах заявляемых РЭС, трудозатраты по технологическим операциям 2.1.5.1. и 2.1.5.2. приложения N 1, с учётом пунктов 1 и 2, умножаются на коэффициенты мультипликативности расчётов ЭМС РЭС:
при двух типах заявленного оборудования - ;
при более чем двух типах оборудования - .
3. При работе базовой станции и пунктов доступа в режиме симплексной радиосвязи, трудозатраты по операциям 2.1.5.1. и 2.1.5.2. приложения N 1 умножаются на коэффициент, учитывающий снижение трудоёмкости работ, - .
4. Для систем MMDS, в которых под радиочастотным каналом понимается односяторонний канал распределения телевизионных программ от головной станции эфирно-кабельного телевидения до абонентских устройств системы MMDS, трудозатраты, установленные по технологическим операциям 2.1.5.1. и 2.1.5.2., умножаются на коэффициент, учитывающий снижение трудоёмкости работ, - .	
2.1.7.	1.По технологической операции 2.1.7. приложения N 1 при использовании радиочастотного канала в симплексном режиме работы радиосвязи трудозатраты за радиочастотный канал определяются путем умножения на коэффициент - .	
2.1.8.	1.По технологической операции 2.1.8. приложения N 1 при использовании радиочастотного канала в дуплексном режиме работы радиосвязи стоимость услуги за радиочастотный канал определяется умножением трудозатрат по указанной технологической операции на 2, а при использовании радиочастотного канала в симплексном режиме работы радиосвязи стоимость услуги за радиочастотный канал определяется умножением на коэффициент, учитывающий снижение трудоёмкости работ - .
2. При использовании ретрансляторов для РЭС стандарта TETRA, размещенных в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций, без расширения их зон действия и на частотах базовых станций, трудозатраты за радиочастотные каналы ретрансляторов определяются с учётом коэффициента - , учитывающего снижение трудозатрат, установленных для одной радиочастоты по технологической операции 2.1.8. приложения N 1.	
2.1.9.	1. При обращении заявителя, в котором не указывается конкретное место установки АСС в зоне действия базовой станции (БС), с которой работает АСС при организации сети с использованием АСС, или при развитии действующей сети за счёт установки АСС в зоне действия БС, трудозатраты по технологической операции 2.1.9. приложения N 1 за каждую радиочастоту передачи, используемую АСС, умножаются на коэффициент сложности работ по расчёту ЭМС РЭС - , учитывающий, что стационарные АС могут размещаться в любой точке зоны обслуживания базовой станции.
2. При обращении заявителя с указанием конкретных географических координат размещения стационарных АС, трудозатраты по технологической операции 2.1.9. приложения N 1 используются по каждой стационарной абонентской станции.	
2.1.11.	При работе подвижных РЭС в симплексном режиме, трудозатраты, установленные по технологической операции 2.1.11. приложения N 1, умножаются на коэффициент, учитывающий снижение трудоёмкости работ, - .	
2.1.12.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 4	
2.1.13.1.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 5	
2.1.13.2.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 6	
2.1.13.3.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 7	
2.1.13.4.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 8	
2.1.13.5.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 9	
2.1.14.1.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 10	
2.1.14.2.	Параметрические коэффициенты определяются в соответствии с таблицей N 11	
2.1.15.- 2.1.16.	1. При значениях параметров обращения заявителя, отличающихся от их значений, определяющих трудозатраты по технологическим операциям 2.1.15. - 2.1.16. приложения N 1, используется система параметрических коэффициентов сложности работ:
при количестве полос радиочастот, представленных в виде формул более одной до 5 (или от 10 до 30 отдельных радиочастот) и/или количестве классов излучения более одного до 5, трудозатраты определяются последовательным умножением трудозатрат, установленных по технологическим операциям 2.1.15. и 2.1.16. приложения N 1, на коэффициенты сложности работ по каждому из указанных параметров обращения - ;
при количестве полос радиочастот, представленных в виде формул более 5 до 10 (или от 30 до 50 отдельных радиочастот) и/или количестве классов излучения более 5 до 10, трудозатраты определяются последовательным умножением трудозатрат, установленным по технологическим операциям 2.1.15. и 2.1.16. приложения N 1, на коэффициенты сложности работ по каждому из указанных параметров обращения - ;
при количестве полос радиочастот, представленных в виде формул, более 10 (или более 50 отдельных радиочастот) и/или количества классов излучения более 10, трудозатраты определяются последовательным умножением трудозатрат, установленных по технологическим операциям 2.1.15. и 2.1.16. приложения N 1, на коэффициенты сложности работ по каждому из указанных параметров обращения - .
2. При расчёте трудозатрат, установленных по технологическим операциям 2.1.15. и 2.1.16. приложения N 1 с учётом пункта 1, трудозатраты умножаются на следующие региональные коэффициенты сложности электромагнитной обстановки:
Москва и Московская область - ;
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский и Приморский края - ;
остальные административно-территориальные образования Российской Федерации - .	
2.1.15.- 2.1.16.	3. При работе ЗС СС только на передачу или только на прием трудозатраты, установленные по технологическим операциям 2.1.15. и 2.1.16. приложения N 1, с учётом пунктов 1 и 2, умножаются на коэффициент, учитывающий уменьшение трудоёмкости работ, - .	
2.2.1.	1. При количестве районов развёртывания радиосети на заявляемых радиочастотах, отличающимся от указанного в технологической операции 2.2.1. приложения N 1, трудозатраты устанавливаются путем умножения трудозатрат по данной технологической операции на коэффициент сложности работ, равный:
для количества районов свыше 1-го до 3-х районов включительно - ;
для количества районов свыше 3-х до 10-и районов включительно - ;
для количества районов свыше 10-и районов - .
2. При мощности заявляемых РЭС сети радиосвязи KB диапазона, более 1,0 кВт, трудозатраты по технологической операции 2.2.1 приложения N 1, с учётом пункта 1, умножаются на коэффициент сложности работ - .	
2.2.3.	При мощности заявляемых РЭС более 1,0 кВт трудозатраты по технологической операции 2.2.3. приложения N 1 умножаются на коэффициент сложности работ - .	
2.3. - 2.4.	1. При одновременном обращении заявителя как об изменении параметров заявленных РЭС, так и типов используемого оборудования (технологические операции 2.3. и 2.4.), трудозатраты по технологическим операциям 2.3. приложения N 1 снижаются:
по операции 2.3.2. на 15%, т.е. трудозатраты по операции умножаются на ;
по операции 2.3.4. на 30%, т.е. трудозатраты по операции умножаются на ;
по операции 2.3.6. на 13%, т.е. трудозатраты по операции умножаются на ;
по операции 2.3.7. на 9%, т.е. трудозатраты по операции умножаются на .
2. При обращениях заявителя, содержащих несколько типов изменяемого оборудования, трудозатраты по технологической операции 2.4. приложения N 1 умножаются на коэффициент сложности работ:
при 2-х изменяющихся типах оборудования - ;
при более 2-х изменяющихся типах оборудования - .	
5 этап. Определение условий использования радиочастот и разработка плана частотно-территориального размещения РЭС	
5.1.	По технологическим операциям 5.1. (5.1.1. - 5.1.4.) приложения N 1 при обращениях заявителей, связанных с изменением по заявляемым РЭС радиоданных, влияющих на условия использования ранее присвоенных радиочастот, но которые не влекут необходимости проведения дополнительного подбора радиочастот и дополнительных согласований, трудозатраты за услуги определяются умножением трудозатрат по указанным операциям на коэффициент снижения трудоемкости выполнения работ - .	
5.1.1.	При количестве РЭС в ПЧТР РЭС в районе (районах) развёртывания сети радиосвязи, отличающегося от указанного в технологической операции 5.1.1. приложения N 1, трудозатраты устанавливаются путем умножения трудозатрат по данной технологической операции на коэффициенты, отражающие снижение трудоёмкости работ при изменении количества РЭС в ПЧТР:
свыше 10 до 30 РЭС включительно - ;
свыше 30 до 50 РЭС включительно - ;
свыше 50 РЭС - .	
5.5.1. - 5.5.2.	1. Для обращений, по которым проводится только определение условий использования радиочастот на основании ранее разработанного по результатам расчетов ЭМС РЭС проекта ПЧТР, трудозатраты устанавливаются с коэффициентом, учитывающим снижение трудоёмкости работ, - , к трудозатратам по технологическим операциям 5.5.1 и 5.5.2. приложения N 1, а при количестве радиочастотных каналов в ПЧТР РЭС свыше 100 применяется скидка на масштаб заявки -  применяется к технологической операции 5.5.2.
2. Если при формировании ПЧТР РЭС учтена возможность использования различных типов оборудования РРС РРЛ или базовых станций беспроводного доступа и (или) изменения технических характеристик РЭС (классы излучений, коэффициенты усиления антенн, азимуты работы секторов излучения антенн), указываемых в ПЧТР РЭС, то трудозатраты по технологическим операциям 5.5.1. и 5.5.2. приложения N 1 определяются с коэффициентом, учитывающим усложнение ПЧТР РЭС, - .
3. Для обращений, содержащих в ПЧТР РЭС более 100 радиочастотных каналов базовых станций, трудозатраты по технологической операции 5.5.2. приложения N 1 за каждый последующий частотный канал умножаются на коэффициент, учитывающий масштаб заявки, - .	
5.5.3.	1. Для обращений, содержащих в ПЧТР РЭС более 400 секторов излучения радиочастот антеннами базовых станций, применяются дифференцированные трудозатраты по технологической операции 5.5.3. приложения N 1 за каждый последующий сектор излучения радиочастот базовыми станциями, работающими на передачу и прием, которые учитывают скидку на масштаб заявки и определяются путем умножения трудозатрат по указанной технологической операции на следующие коэффициенты:
при количестве всех секторов излучения антенн свыше 400 до 1000 включительно - ;
при количестве всех секторов излучения антенн свыше 1000 - ;
2. Если при формировании ПЧТР РЭС учтена возможность использования различных типов оборудования базовых станций беспроводного доступа, для которых могут изменяться и технические характеристики станций (классы излучений, коэффициенты усиления антенн, азимуты работы секторов излучения антенн), указываемые в ПЧТР РЭС, то трудозатраты по технологической операции 5.5.3. приложения N 1 определяются с коэффициентом, учитывающим усложнение ПЧТР РЭС, - .	
5.6.2.	1. Для обращений, по которым проводится только определение условий использования радиочастот с учётом изменённых радиоданных по БС или PC, а формирование ПЧТР РЭС осуществляется с учётом ранее проведенных расчётов ЭМС РЭС и согласований, трудозатраты по технологической операции 5.6.2. приложения N 1 применяются с коэффициентом, учитывающим меньшую трудоёмкость таких работ, - .
2. Коэффициент снижения трудоёмкости услуг, приведенный в пункте 1, также распространяется на все переназначаемые радиочастоты БС и PC сетей связи сухопутной подвижной службы стандарта GSM-900/1800 по обращениям, связанным с развитием этих сетей связи и при изменениях частотно-территориального плана для действующих БС и PC при появлении на сети новых БС при изменении географических координат в установленных границах по условиям использования радиочастот в ранее выданном заключении экспертизы (или в разрешении на использование радиочастот) границах; при изменениях номиналов радиочастот (номеров каналов) на действующих станциях из перечня рекомендуемых каналов для использования при переназначении радиочастот или для обеспечения международной правовой защиты частотных присвоений для действующих БС.	
5.6.2.	3. Для ретрансляторов, используемых в сетях связи сухопутной подвижной службы стандарта GSM-900/1800 и включённых в ПЧТР РЭС, размещенных в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций, без расширения зоны действия и на частотах базовых станций трудозатраты по технологической операции 5.6.2. приложения N 1 определяются с учётом коэффициента - .	
5.6.3.	1.Для обращений, по которым проводится определение условий использования радиочастот с учётом изменённых радиоданных по БС или PC, а формирование нового ПЧТР РЭС осуществляется с учётом ранее проведенных расчётов ЭМС РЭС и согласований на основании ранее разработанного ПЧТР РЭС, трудозатраты по технологической операции 5.6.3. приложения N 1 применяются ко всем радиочастотам передачи БС и PC с коэффициентом, учитывающим меньшую трудоёмкость таких работ - .
2. Для ретрансляторов, используемых в сетях связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-450 и включённых в ПЧТР РЭС, размещенных в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций, без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, без преобразований и изменений сдвига кодовой последовательности, трудозатраты по технологической операции 5.6.3. приложения N 1 определяются с учётом коэффициента - .	
5.6.4.	1. Для обращений, по которым проводится только определение условий использования радиочастот с учётом изменённых радиоданных по БС или PC, а формирование ПЧТР РЭС осуществляется с учётом ранее проведенных расчётов ЭМС РЭС и согласований, трудозатраты по технологической операции 5.6.4. приложения N 1 применяются с коэффициентом, учитывающим меньшую трудоёмкость таких работ, - .
2. Для ретрансляторов, используемых в сетях связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-2000 и включённых в ПЧТР РЭС, размещенных в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций, без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, без преобразований и изменений сдвига кодовой последовательности, трудозатраты по технологической операции 5.6.4. приложения N 1 определяются с учётом коэффициента - .	
5.6.5.	1. Для обращений, по которым проводится только определение условий использования радиочастот с учётом изменённых радиоданных по БС или PC, а формирование ПЧТР РЭС осуществляется с учётом ранее проведенных расчётов ЭМС РЭС и согласований, трудозатраты по технологической операции 5.6.5. приложения N 1 применяются с коэффициентом, учитывающим меньшую трудоёмкость таких работ, - .
2. Для ретрансляторов, используемых в сетях связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-2000/UMTS и включённых в ПЧТР РЭС, размещенных в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций, без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, без преобразований и изменений сдвига кодовой последовательности, трудозатраты по операции 5.6.5. приложения N 1 определяются с учётом коэффициента - .	
5.7.	При общем числе координационных точек в ПЧТР РЭС сети абонентского радиодоступа к АТС, отличном от указанного в позиции 5.7. приложения N 1, трудозатраты за каждую последующую точку устанавливаются путём умножения трудозатрат, установленных по технологической операции 5.7. приложения N 1, на корректирующие параметрические коэффициенты, отражающие масштаб заявки по числу координационных точек сети абонентского доступа:
при числе точек свыше 5 до 10 включительно - ;
при числе точек свыше 10 до 50 включительно - ;
при числе точек свыше 50 до 100 включительно - ;
при числе точек свыше 100 до 500 включительно - ;
при числе точек свыше 500 - .	
5.10.	Сложность формирования перечня частот для технологии LTE требует применения к трудозатратам по позиции 5.10. коэффициента .	
5.12.	При проведении работ по результатам завершения процедуры международной координации (без проведения дополнительных согласований) трудозатраты устанавливаются путем умножения трудозатрат по технологическим операциям 5.12. (5.12.1. - 5.12.3.) приложения N 1 на коэффициент, учитывающий снижение сложности работ, - .	
5.12.1.	1. При увеличении числа стволов ретранслятора КА и заявленных классов излучения, трудозатраты по технологической операции 5.12.1. приложения N 1 умножаются на коэффициенты, учитывающие масштаб заявки и сложность выполняемых работ, за счет формирования ПЧТР по стволам ретранслятора КА:
при работе ЗС СС в одном стволе ретранслятора КА и свыше 10 заявленных классов излучения - ;
при работе ЗС СС в двух стволах ретранслятора КА и с одного до 10 заявленных классов излучения - ;
при работе ЗС СС в двух стволах ретранслятора КА и свыше 10 заявленных классов излучения - ;
при работе ЗС СС в трех - пяти стволах ретранслятора КА и с одного до 10 заявленных классов излучения - ;
при работе ЗС СС в трех - пяти стволах ретранслятора КА и свыше 10 заявленных классов излучения - ;
при работе ЗС СС в шести и более стволах ретранслятора КА и с одного до 10 заявленных классов излучения - ;
при работе ЗС СС в шести и более стволах ретранслятора КА и свыше 10 заявленных классов излучения - .
2. При работе заявляемых ЗС СС только на передачу или только на прием, трудозатраты по технологической операции 5.12.1. приложения N 1 умножаются на коэффициент, учитывающий уменьшение трудоёмкости работ, - .
3. При уточнении мест размещения и условий использования радиочастот и уточнении режимов работы ЗС СС, трудозатраты по технологической операции 5.12.1. приложения N 1, с учётом пункта 1, умножаются на понижающий коэффициент, учитывающий уменьшение сложности работ, - .	
5.12.3.	При увеличении количества одновременно заявляемых перевозимых земных станций, трудозатраты, установленные по технологической операции 5.12.3. приложения N 1, умножаются на коэффициент, учитывающий масштаб заявки:
при числе одновременно заявленных свыше одной до десяти станций - ;
при числе одновременно заявленных свыше десяти до двадцати станций - 
при числе одновременно заявленных свыше двадцати станций - .	
6 этап. Осуществление работ по заявлению, координации и регистрации в МСЭ частотных присвоений для РЭС различных радиослужб, а также работ по координации частотных присвоений для РЭС различных радиослужб с АС ИГ	
6.1.1. - 6.1.2.	1. При подготовке и направлении документов (материалов) для обеспечения МПЗ для координации более чем в одну АС ИГ трудозатраты по технологической операции 6.1.1. умножаются на коэффициент К, равный 1,10, для каждой дополнительной АС ИГ.
2. При подготовке и направлении документов (материалов) для обеспечения МПЗ для заявления, координации и регистрации в МСЭ более чем для-одного списка в МСЭ трудозатраты по технологической операции 6.1.2. умножаются на коэффициент К, равный 1,10, за каждый дополнительный список.
3. Для подвижных РЭС на территории (или на части территории) одного субъекта Российской Федерации с радиусом свыше 50 км трудозатраты по технологическим операциям 6.1.1. - 6.1.2. за каждое частотное присвоение каждого передатчика умножаются на коэффициент К, равный 1,40, учитывающий, что подвижные РЭС могут размещаться в любой точке территории субъекта Российской Федерации.
4. За каждое повторяющееся частотное присвоение каждого передатчика РЭС фиксированной службы, расположенных в одной координационной точке, трудозатраты по технологическим операциям 6.1.1.-6.1.2. умножаются на коэффициент К, равный 0,20	
6.2.	1. При увеличении числа групп частотных присвоений свыше 30 в комплекте материалов для их экспертизы для заявления, координации и регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ и направления этих материалов в Минобороны России и ФСО России применяется следующий коэффициент К, учитывающий масштаб радиочастотной заявки по отношению к трудозатратам по технологической операции 6.2.:
при количестве групп частотных присвоений свыше 30 до 50 - К=1,21;
при количестве групп частотных присвоений свыше 50 - К = 1,33.
2. При проведении экспертизы документов (материалов) для регистрации частотных присвоений для РЭС, используемых космическими системами Российской Федерации, на соответствие решениям ГКРЧ о выделении полос радиочастот пользователю, требованиям Регламента радиосвязи и другим документам МСЭ и направлении этих материалов на согласование в Минобороны России и ФСО России трудозатраты по технологической операции 6.2. умножаются на коэффициент К, равный 0,75, с учетом количества групп частотных присвоений	
6.3.	1. Трудозатраты по технологической операции 6.3. определяются с учетом количества заявленных СС путем умножения трудозатрат по технологической операции 6.3. на коэффициент К, учитывающий масштаб радиочастотной заявки:
до 3 СС, включительно - К = 1,00;
свыше 3 до 5 СС, включительно - К = 0,80;
свыше 5 до 15 СС, включительно - К = 0,75;
свыше 15 до 30 СС, включительно - К = 0,70;
свыше 30 СС - К = 0,40.
2. Учитывая требуемые стадии проведения МПЗ СС, трудозатраты по технологической операции 6.3. определяются в соответствии с категорией заявленных СС путём умножения трудозатрат по технологической операции 6.3. на коэффициент К:
для сети категории 1 - К = 1,00;
для сети категории 2 - К = 2,34;
для сети категории 3 - К = 1,59.
Категории СС определяются следующим образом:
СС категории 1 - заявки на вновь заявляемые СС, для которых необходимо направление в МСЭ заявочных материалов на координацию (для СС на геостационарной орбите (далее - ГСО)) или на предварительную публикацию (для СС на негеостационарной орбите (далее - НГСО), не требующих координации). СС категории 2 - заявки на СС, находящиеся на стадии координации, при наличии соответствующей публикации в МСЭ, а также в следующих случаях:
- при модификации СС, находящейся на стадии координации;
- при модификации зарегистрированных частотных присвоений СС в соответствии с п. 11.43 А Регламента радиосвязи;
- для СС, у которой часть режимов зарегистрирована в МСЭ, а часть находится в стадии координации;
- для СС НГСО, не требующей координации, и для которой опубликована предварительная информация.
СС категории 3 - заявки на СС, зарегистрированные в МСЭ, а также при модификации зарегистрированной СС до опубликования запроса на координацию.
3. При содержании в обращении различных категорий СС трудозатраты устанавливаются в зависимости от общего числа заявляемых СС и соответствующего ему коэффициента масштаба радиочастотной заявки согласно пункту 1, а также с учетом коэффициентов, учитывающих сложность работ, установленных пунктом 2, для каждой категории СС и числа СС по категориям в обращении.
4. Каждая из дополнительно заявляемых СС рассматривается как новое обращение с применением новых значений коэффициентов масштаба заявки в зависимости от количества вновь одновременно заявленных дополнительно СС всех категорий.
5. Для СС международных организаций, по которым администрация связи Российской Федерации является заявляющей администрацией, трудозатраты по технологической операции 6.3. определяются с учетом соответствующих коэффициентов, установленных пунктами 1 и 2 настоящего примечания, и с применением понижающего коэффициента К, учитывающего степень участия АС в предоставлении услуги, равного 0,6	
7 этап. Подготовка и оформление заключения экспертизы	
7.1.1.	1. Трудозатраты по технологической операции 7.1.1. также применяются в случаях оформления заключений:
- на период проведения натурных испытаний;
- на период проведения выставок, ярмарок, спортивный соревнований, научно-исследовательских и экспериментальных работ;
- при проведении процедуры международно-правовой защиты радиочастоты или радиочастотного канала РЭС гражданского назначения (МПЗ) или в случаях, когда МПЗ не завершена в течение первого года;
- при оформлении отрицательного экспертизы по результатам согласований.
2. При оформлении дубликата заключения применяется понижающий коэффициент 	

Таблица N 3

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат на услуги по расчету ЭМС РЭС ТВ-ОВЧ ЧМ вещания, при заявленных ЭИМ передатчика и высоте подвеса передающей антенны

ЭИМ передатч.
(дБВт)
до...
(включительно)	Высота подвеса антенны до.....(включительно):	
	20 м	30 м	40 м	50 м	60 м	70 м	80 м	90 м	100 м	120 м	140 м	160 м	180 м	200 м	230 м	260 м	300 м	330 м	360 м	400 м	440 м	
10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	1,0733	
11	1,1026	1,1026	1,1026	1,1026	1,1026	1,1026	1,1026	1,1026	1,1026	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	1,2198	
12	1,2784	1,2784	1,2784	1,2784	1,2784	1,2784	1,2784	1,2784	1,2784	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	1,3663	
13	1,5636	1,5636	1,5636	1,5636	1,5636	1,5636	1,5636	1,5636	1,5636	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	1,6267	
14	1,6300	1,6300	1,6300	1,6300	1,6300	1,6300	1,6300	1,6300	1,6300	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	
15	1,6593	1,6593	1,6593	1,6593	1,6593	1,6593	1,6593	1,6593	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	1,8059	
16	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,7326	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	1,9817	
17	1,7619	1,7912	1,8205	1,8352	1,8645	1,8938	1,9524	2,0989	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	2,1575	
18	1,7766	1,8059	1,8352	1,8645	1,8938	1,9524	2,0989	2,2454	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	2,3333	
19	1,7912	1,8205	1,8645	1,8938	1,9524	2,0989	2,2454	2,3919	2,5092	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	2,6850	
20	1,8059	1,8352	1,8938	1,9524	2,0989	2,2454	2,3919	2,5385	2,6850	2,8315	2,9780	3,1245	3,2711	3,4176	3,5641	3,7106	3,8571	4,0037	4,1502	4,2967	4,4432	
21	1,8645	1,9231	1,9524	2,1282	2,2747	2,4212	2,5678	2,7143	2,8608	3,0366	3,2125	3,3883	3,5641	3,7399	3,9158	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	
22	1,9377	2,0110	2,1575	2,3040	2,4505	2,5971	2,7436	2,8901	3,0366	3,2125	3,3883	3,5641	3,7399	3,9158	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	
23	2,0403	2,1868	2,3333	2,4799	2,6264	2,7729	2,9194	3,0659	3,2125	3,3883	3,5641	3,7399	3,9158	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	
24	2,2161	2,3626	2,5092	2,6557	2,8022	2,9487	3,0952	3,2418	3,3883	3,5641	3,7399	3,9158	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	
25	2,3919	2,5385	2,6850	2,8315	2,9780	3,1245	3,2711	3,4176	3,5641	3,7399	3,9158	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	5,6740	
26	2,5678	2,7143	2,8608	3,0073	3,1538	3,3004	3,4469	3,5934	3,7399	3,9158	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	5,6740	5,8498	
27	2,7436	2,8901	3,0366	3,1832	3,3297	3,4762	3,6227	3,7692	3,9158	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	5,6740	5,8498	6,0256	
28	2,9194	3,0659	3,2125	3,3590	3,5055	3,6520	3,7985	3,9451	4,0916	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	5,6740	5,8498	6,0256	6,2015	
29	2,9780	3,2418	3,3883	3,5348	3,6813	3,8278	3,9744	4,1209	4,2674	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	5,6740	5,8498	6,0256	6,2015	6,3773	
30	3,0513	3,3443	3,5641	3,7106	3,8571	4,0037	4,1502	4,2967	4,4432	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	3,2748	5,4982	5,6740	5,8498	6,0256	6,2015	6,3773	6,5531	
31	3,2711	3,4908	3,7399	3,8864	4,0330	4,1795	4,3260	4,4725	4,6190	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	3,6188	5,6740	5,8498	6,0256	6,2015	6,3773	6,5531	6,7289	
32	3,4908	3,7106	3,9158	4,0623	4,2088	4,3553	4,5018	4,6484	4,7949	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	3,7309	5,8498	6,0256	6,2015	6,3773	6,5531	6,7289	6,9048	
33	3,7106	3,9304	4,0916	4,2381	4,3846	4,5311	4,6777	4,8242	4,9707	5,1465	5,3223	5,4982	5,6740	3,8602	6,0256	6,2015	6,3773	6,5531	6,7289	6,9048	7,0806	
34	3,9304	4,1502	4,2674	4,4139	4,5604	4,7070	4,8535	5,0000	5,1465	5,3223	5,4982	5,6740	5,8498	4,1777	6,2015	6,3773	6,5531	6,7289	6,9048	7,0806	7,2564	
35	4,1502	4,2967	4,4432	4,5897	4,7363	4,8828	5,0293	5,1758	5,3223	5,4982	5,6740	5,8498	6,0256	4,5166	6,3773	6,5531	6,7289	6,9048	7,0806	7,2564	7,4322	
36	4,3700	4,5165	4,6630	4,8095	4,9560	5,1026	5,2491	5,3956	5,5421	5,7179	5,8938	6,0696	6,2454	4,9982	6,5971	6,7729	6,9487	7,1245	7,3004	7,4762	7,6520	
37	4,5897	4,7363	4,8828	5,0293	5,1758	5,3223	5,4689	5,6154	5,7619	5,9377	6,1136	6,2894	6,4652	5,6203	6,8168	6,9927	7,1685	7,3443	7,5201	7,6960	7,8718	
38	4,8095	4,9560	5,1026	5,2491	5,3956	5,5421	5,6886	5,8352	5,9817	6,1575	6,3333	6,5092	6,6850	6,3168	7,0366	7,2125	73883	7,5641	7,7399	7,9158	8,0916	
39	5,0293	5,1758	5,3223	5,4689	5,6154	5,7619	5,9084	6,0549	6,2015	6,4212	6,6410	6,8608	7,0806	7,5388	7,5201	7,7399	7,9597	8,1795	8,3993	8,6190	8,8388	
40	5,6154	5,7619	5,9084	6,0549	6,2015	6,3480	6,4945	6,6410	6,7875	7,0073	7,2271	7,4469	7,6667	10,6271	8,1062	8,3260	8,5458	8,7656	8,9853	9,2051	9,4249	
41	6,3480	6,4945	6,6410	6,7875	6,9341	7,0806	7,2271	7,3736	7,5201	7,7399	7,9597	8,1795	8,3993	12,7334	8,8388	9,0586	9,2784	9,4982	9,7179	9,9377	10,1575	
42	7,0806	7,2271	7,3736	7,5201	7,6667	7,8132	7,9597	8,1062	8,2527	8,4725	8,6923	8,9121	9,1319	14,3084	9,5714	9,7912	10,0110	10,2308	10,4505	10,6703	10,8901	
43	7,8132	7,9597	8,1062	8,2527	8,3993	8,5458	8,6923	8,8388	8,9853	9,2051	9,4249	9,6447	9,8645	15,6685	10,3040	10,5238	10,7436	10,9634	11,1832	11,4029	11,6227	
44	8,5458	8,6923	8,8388	8,9853	9,1319	9,2784	9,4249	9,5714	9,7179	9,9377	10,1575	10,3773	10,5971	16,4559	11,0366	11,2564	11,4762	11,6960	11,9158	12,1355	12,3553	
45	9,2784	9,4249	9,5714	9,7179	9,8645	10,0110	10,1575	10,3040	10,4505	10,6703	10,8901	11,1099	11,3297	17,2354	11,7692	11,9890	12,2088	12,4286	12,6484	12,8681	13,0879	
46	10,0110	10,1575	10,3040	10,4505	10,5971	10,7436	10,8901	11,0366	11,1832	11,4029	11,6227	11,8425	12,0623	18,0084	12,5018	12,7216	12,9414	13,1612	13,3810	13,6007	13,8205	
47	10,7436	10,8901	11,0366	11,1832	11,3297	11,4762	11,6227	11,7692	11,9158	12,1355	12,3553	12,5751	12,7949	18,7762	13,2344	13,4542	13,6740	13,8938	14,1136	143333	14,5531	
48	11,4762	11,6227	11,7692	11,9158	12,0623	12,2088	12,3553	12,5018	12,6484,	12,8681	13,0879	13,3077	13,5275	19,5398	13,9670	14,1868	14,4066	14,6264	14,8462	15,0659	15,2857	
49	12,2088	12,3553	12,5018	12,6484	12,7949	12,9414	13,0879	13,2344	13,3810	13,6007	13,8205	14,0403	14,2601	21,0988	14,6996	14,9194	15,1392	15,3590	15,5788	15,7985	16,0183	
50	12,9414	13,0879	13,2344	13,3810	13,5275	13,6740	13,8205	13,9670	14,1136	14,3333	14,5531	14,7729	14,9927	15,2470	15,4322	15,6520	15,8718	16,0916	16,3114	16,5311	16,7509	
55	13,6740	13,8205	13,9670	14,1136	14,2601	14,4066	14,5531	14,6996	14,8462	15,0659	15,2857	15,5055	15,7253	15,9778	16,1648	16,3846	16,6044	16,8242	17,0440	17,2637	17,4835	

Примечание:
1. Трудозатраты, установленные по технологической операции 2.1.1. приложения N 1 (при базовых значениях ЭИМ до 10 дБВт и высоты подвеса антенны до 20 м), умножаются на параметрические коэффициенты таблицы N 3, учитывающие заявленные величины ЭИМ передатчика и высот подвеса антенн.
2. Для конкретного заявленного аналогового ТВК (или радиочастоты ОВЧ ЧМ вещания) трудозатраты по технологической операции 2.1.1. приложения N 1 (с учётом параметрических коэффициентов таблицы N 3) умножаются на понижающий коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости выполняемых работ, - .
3. Для РЭС цифрового ТВ вещания трудозатраты по технологической операции 2.1.1 приложения N 1 с учётом параметрических коэффициентов, установленных таблицей N 3, умножаются на коэффициент сложности работ, учитывающий увеличение количества РЭС и других факторов, оказывающих влияние на расчет ЭМС РЭС цифрового ТВ вещания, - .

Таблица N 4

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат на услуги по расчету ЭМС РЭС сети абонентского радиодоступа к АТС (технология DECT), с зоной обслуживания базовой станции в координационной точке свыше 200 м, при изменении числа координационных точек сети

Сеть с количеством координационных точек (КТ)	Параметрические коэффициенты в расчёте на 1 КТ для сети с заявленным количеством КТ	
1	2	
1	1,0000	
2	0,5590	
3	0,4117	
4	0,3380	
5	0,2941	
6	0,2609	
7	0,2373	
8	0,2189	
9	0,2062	
10	0,1938	
11	0,1849	
12	0,1775	
13	0,1709	
14	0,1664	
15	0,1606	
16	0,1562	
17	0,1525	
18	0,1496	
19	0,1466	
20	0,1436	
21	0,1407	
22	0,1371	
23	0,1342	
24	0,1321	
25	0,1292	
26	0,1270	
27	0,1248	
28	0,1227	
29	0,1212	
30	0,1191	
31	0,1176	
32	0,1162	
33	0,1147	
34	0,1140	
35	0,1126	
36	0,1111	
37	0,1104	
38	0,1090	
39	0,1082	
40	0,1075	
41	0,1061	
42	0,1053	
43	0,1046	
44	0,1039	
45	0,1032	
46	0,1024	
47	0,1017	
48	0,1010	
49	0,1003	
50	0,0996	

Примечание:
1. При заявленном числе координационных точек в сети, отличающемся от указанного в позиции 2.1.12. приложения N 1, расчёт трудозатрат проводится по формуле:

, где:

 - трудозатраты за одну координационную точку сети связи с заявленным числом координационных точек в сети;
 - трудозатраты, установленные технологической операцией 2.1.12. приложения N 1, за одну координационную точку в сети связи с числом координационных точек в сети - одна;
 - значение параметрического коэффициента сложности работ в расчёте на одну координационную точку в сети с заявленным числом координационных точек (графа 2 таблицы N 4).

2. Для сетей с количеством координационных точек, превышающем указанное в таблице N 4 количество точек в сети, трудозатраты за одну координационную точку в этих сетях уменьшается на 5 (пять) рублей при изменении числа координационных точек в заявленной сети на каждую последующую одну точку.

Таблица N 5

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат сети связи общего пользования стандарта IMT-MC-450 сухопутной подвижной службы, при изменении количества базовых станций в сети связи

Сеть с количеством БС	Параметрические коэффициенты в расчёте на 1 радиочастотный канал каждой БС сети с заявленным количеством БС	
1	2	
1	1,0000	
2	0,7752	
3	0,6852	
4	0,6403	
5	0,6130	
6	0,5950	
7	0,5820	
8	0,5727	
9	0,5651	
10	0,5590	
11	0,5249	
12	0,4968	
13	0,4727	
14	0,4523	
15	0,4343	
16	0,4189	
17	0,4052	
18	0,3928	
19	0,3817	
20	0,3720	
21	0,3587	
22	0,3467	
23	0,3357	
24	0,3254	
25	0,3164	
26	0,3077	
27	0,2994	
28	0,2921	
29	0,2854	
30	0,2791	
31	0,2718	
32	0,2655	
33	0,2591	
34	0,1535	
35	0,2478	
36	0,2428	
37	0,2378	
38	0,2332	
39	0,2289	
40	0,1245	
41	0,2205	
42	0,2169	
43	0,1132	
44	0,2099	
45	0,1066	
46	0,2032	
47	0,2006	
48	0,1976	
49	0,1946	
50	0,1919	
51	0,1886	
52	0,1876	
53	0,1869	
54	0,1862	
55	0,1856	
56	0,1849	
57	0,1842	
58	0,1835	
59	0,1829	
60	0,1822	
61	0,1815	
62	0,1808	
63	0,1805	
64	0,1798	
65	0,1792	
66	0,1785	
67	0,1778	
68	0,1775	
69	0,1765	
70	0,1761	
71	0,1755	
72	0,1748	
73	0,1745	
74	0,1738	
75	0,1731	
76	0,1724	
77	0,1721	
78	0,1714	
79	0,1708	
80	0,1704	
81	0,1698	
82	0,1691	
83	0,1688	
84	0,1681	
85	0,1674	
86	0,1671	
87	0,1664	
88	0,1661	
89	0,1654	
90	0,1648	
91	0,1644	
92	0,1641	
93	0,1634	
94	0,1631	
95	0,1624	
96	0,1618	
97	0,1614	
98	0,1608	
99	0,1604	
100	0,1598	
101	0,1594	
102	0,1588	
103	0,1584	
104	0,1578	
105	0,1574	
106	0,1568	
107	0,1564	
108	0,1558	
109	0,1554	
110	0,1551	
111	0,1547	
112	0,1541	
113	0,1534	
114	0,1531	
115	0,1524	
116	0,1521	
117	0,1514	
118	0,1511	
119	0,1504	
120	0,1501	
121	0,1498	
122	0,1491	
123	0,1488	
124	0,1481	
125	0,1478	
126	0,1471	
127	0,1468	
128	0,1461	
129	0,1458	
130	0,1454	
131	0,1451	
132	0,1444	
133	0,1441	
134	0,1434	
135	0,1431	
136	0,1424	
137	0,1421	
138	0,1418	
139	0,1414	
140	0,1408	
141	0,1405	
142	0,1398	
143	0,1395	
144	0,1388	
145	0,1385	
146	0,1381	
147	0,1375	
148	0,1371	
149	0,1365	
150	0,1361	
151	0,1358	
152	0,1351	
153	0,1348	
154	0,1341	
155	0,1338	
156	0,1332	
157	0,1328	
158	0,1325	
159	0,1322	
160	0,1315	
161	0,1312	
162	0,1308	
163	0,1302	
164	0,1298	
165	0,1295	
166	0,1288	
167	0,1285	
168	0,1282	
169	0,1275	
170	0,1272	
171	0,1268	
172	0,1262	
173	0,1259	
174	0,1255	
175	0,1249	
176	0,1245	
177	0,1239	
178	0,1235	
179	0,1232	
180	0,1225	
181	0,1222	
182	0,1219	
183	0,1212	
184	0,1209	
185	0,1205	
186	0,1199	
187	0,1196	
188	0,1192	
189	0,1186	
190	0,1182	
191	0,1179	
192	0,1172	
193	0,1169	
194	0,1166	
195	0,1159	
196	0,1156	
197	0,1152	
198	0,1149	
199	0,1143	
200	0,1139	

Примечание:
1. При заявленном количестве базовых станций стандартов IMT-MC-450, отличном от количества базовых станций этого стандарта, указанного в технологической операции 2.1.13.1. приложения N 1 трудозатраты за каждый радиочастотный канал, определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты за один радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи с заявленным числом базовых станций стандарта IMT-MC-450;
 - трудозатраты за один радиочастотный канал стандарта IMT-MC-450 при числе базовых станций на сети связи - одна, установленные технологической операцией 2.1.13.1. приложения N 1;
 - значение параметрического коэффициента сложности работ в расчете на одну базовую станцию сети связи для стандарта IMT-MC-450 в сети связи с заявленным числом базовых станций (графа 2 таблицы N 5).

2. При использовании ретрансляторов, размещённых в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций, без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, без преобразований и изменений сдвига кодовой последовательности, трудозатраты определяются с учётом коэффициента - , учитывающего снижение трудоёмкости работ.

Таблица N 6

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат сети связи общего пользования стандарта IMT-MC-2000 сухопутной подвижной службы, при изменении количества базовых станций в сети связи

Сеть с количеством БС	Параметрические коэффициенты в расчете на 1 радиочастотный канал каждой БС сети с заявленным количеством БС	
1	2	
1	1,0000	
2	0,7874	
3	0,7010	
4	0,6578	
5	0,6319	
6	0,6146	
7	0,6020	
8	0,5933	
9	0,5858	
10	0,5801	
11	0,5449	
12	0,5156	
13	0,4908	
14	0,4695	
15	0,4510	
16	0,4349	
17	0,4211	
18	0,4084	
19	0,3969	
20	0,3865	
21	0,3727	
22	0,3606	
23	0,3491	
24	0,3381	
25	0,3289	
26	0,3203	
27	0,3116	
28	0,3036	
29	0,2967	
30	0,2903	
31	0,2828	
32	0,2759	
33	0,2696	
34	0,2638	
35	0,2581	
36	0,2529	
37	0,2477	
38	0,2425	
39	0,2379	
40	0,2339	
41	0,2293	
42	0,2258	
43	0,2218	
44	0,2183	
45	0,2149	
46	0,2114	
47	0,2085	
48	0,2056	
49	0,2028	
50	0,1999	
51	0,1964	
52	0,1953	
53	0,1947	
54	0,1941	
55	0,1930	
56	0,1924	
57	0,1918	
58	0,1912	
59	0,1907	
60	0,1895	
61	0,1889	
62	0,1884	
63	0,1878	
64	0,1872	
65	0,1866	
66	0,1861	
67	0,1855	
68	0,1849	
69	0,1838	
70	0,1832	
71	0,1826	
72	0,1820	
73	0,1815	
74	0,1809	
75	0,1803	
76	0,1797	
77	0,1791	
78	0,1786	
79	0,1780	
80	0,1774	
81	0,1768	
82	0,1763	
83	0,1757	
84	0,1751	
85	0,1745	
86	0,1740	
87	0,1734	
88	0,1728	
89	0,1722	
90	0,1717	
91	0,1717	
92	0,1711	
93	0,1705	
94	0,1699	
95	0,1694	
96	0,1688	
97	0,1682	
98	0,1676	
99	0,1671	
100	0,1665	
101	0,1659	
102	0,1653	
103	0,1653	
104	0,1647	
105	0,1642	
106	0,1636	
107	0,1630	
108	0,1624	
109	0,1619	
110	0,1619	
111	0,1613	
112	0,1607	
113	0,1601	
114	0,1596	
115	0,1590	
116	0,1584	
117	0,1578	
118	0,1578	
119	0,1567	
120	0,1567	
121	0,1561	
122	0,1555	
123	0,1550	
124	0,1544	
125	0,1544	
126	0,1532	
127	0,1532	
128	0,1526	
129	0,1521	
130	0,1515	
131	0,1515	
132	0,1509	
133	0,1503	
134	0,1498	
135	0,1492	
136	0,1486	
137	0,1480	
138	0,1480	
139	0,1475	
140	0,1469	
141	0,1463	
142	0,1457	
143	0,1457	
144	0,1446	
145	0,1446	
146	0,1440	
147	0,1434	
148	0,1429	
149	0,1423	
150	0,1423	
151	0,1417	
152	0,1411	
153	0,1406	
154	0,1400	
155	0,1394	
156	0,1388	
157	0,1388	
158	0,1382	
159	0,1377	
160	0,1371	
161	0,1371	
162	0,1365	
163	0,1359	
164	0,1354	
165	0,1354	
166	0,1342	
167	0,1342	
168	0,1336	
169	0,1331	
170	0,1325	
171	0,1325	
172	0,1319	
173	0,1313	
174	0,1308	
175	0,1302	
176	0,1302	
177	0,1290	
178	0,1290	
179	0,1285	
180	0,1279	
181	0,1273	
182	0,1273	
183	0,1267	
184	0,1262	
185	0,1256	
186	0,1250	
187	0,1250	
188	0,1244	
189	0,1238	
190	0,1233	
191	0,1233	
192	0,1221	
193	0,1221	
194	0,1215	
195	0,1210	
196	0,1204	
197	0,1204	
198	0,1198	
199	0,1192	
200	0,1187	
для каждой последующей БС сети:	
св. 200 до 500	0,0812	
св. 500 до 1000	0,0703	
св. 1000	0,0657	

Примечание:
1. При заявленном количестве базовых станций стандартов IMT-MC-2000, отличном от количества базовых станций этого стандарта, указанного по технологической операции 2.1.13.2. приложения N 1, трудозатраты за каждый радиочастотный канал определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты за один радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи с заявленным числом базовых станций стандарта IMT-MC-2000;
 - трудозатраты за один радиочастотный канал стандарта IMT-MC-2000 при числе базовых станций на сети связи - одна, установленные по технологической операции 2.1.13.2. приложения N 1;
 - значение параметрического коэффициента сложности работ в расчете на одну базовую станцию сети связи для стандарта IMT-MC-2000 в сети связи с заявленным числом базовых станций (графа 2 таблицы N 6).
2. Трудозатраты по технологической операции 2.1.13.2. приложения N 1 при количестве одновременно заявляемых базовых станций более 100 и до 150, исчисленные на основании трудозатрат по технологической операции 2.1.13.2. приложения N 1 и параметрических коэффициентов таблицы N 6, увеличиваются с учётом коэффициента сложности работ, учитывающего ограничение числа одновременно заявляемых базовых станций в одной заявке, - , а при количестве одновременно заявляемых более 150 и до 200 и более базовых станций - увеличивается с учётом коэффициента ограничения числа базовых станций в одной заявке - .
3. При использовании ретрансляторов, размещённых в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, без преобразований и изменений сдвига кодовой последовательности, трудозатраты определяются с учётом коэффициента - , учитывающего снижение трудоёмкости работ.

Таблица N 7

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат сети связи общего пользования стандарта IMT- 2000/UMTS сухопутной подвижной службы, при изменении количества базовых станций в сети связи

Сеть с количеством БС	Параметрические коэффициенты в расчёте на 1 радиочастотный канал каждой БС сети с заявленным кол-вом БС	
1	2	
1	1,0000	
2	0,7793	
3	0,6904	
4	0,6461	
5	0,6191	
6	0,6014	
7	0,5885	
8	0,5795	
9	0,5709	
10	0,5634	
11	0,5315	
12	0,5030	
13	0,4786	
14	0,4581	
15	0,4398	
16	0,4242	
17	0,4105	
18	0,3979	
19	0,3867	
20	0,3770	
21	0,3635	
22	0,3512	
23	0,3402	
24	0,3297	
25	0,3207	
26	0,3118	
27	0,3035	
28	0,2959	
29	0,2893	
30	0,2828	
31	0,2755	
32	0,2691	
33	0,2627	
34	0,2568	
35	0,2512	
36	0,2460	
37	0,2410	
38	0,2364	
39	0,2319	
40	0,2275	
41	0,2235	
42	0,2198	
43	0,2162	
44	0,2127	
45	0,2093	
46	0,2061	
47	0,2033	
48	0,2003	
49	0,1972	
50	0,1945	
51	0,1912	
52	0,1901	
53	0,1895	
54	0,1888	
55	0,1881	
56	0,1873	
57	0,1867	
58	0,1860	
59	0,1854	
60	0,1847	
61	0,1846	
62	0,1834	
63	0,1829	
64	0,1823	
65	0,1816	
66	0,1811	
67	0,1802	
68	0,1800	
69	0,1789	
70	0,1787	
71	0,1778	
72	0,1771	
73	0,1769	
74	0,1763	
75	0,1755	
76	0,1748	
77	0,1745	
78	0,1739	
79	0,1732	
80	0,1729	
81	0,1722	
82	0,1716	
83	0,1711	
84	0,1705	
85	0,1698	
86	0,1693	
87	0,1687	
88	0,1685	
89	0,1679	
90	0,1671	
91	0,1668	
92	0,1664	
93	0,1658	
94	0,1653	
95	0,1647	
96	0,1640	
97	0,1638	
98	0,1629	
99	0,1627	
100	0,1621	
101	0,1616	
102	0,1609	
103	0,1608	
104	0,1600	
105	0,1596	
106	0,1590	
107	0,1587	
108	0,1580	
109	0,1576	
110	0,1574	
111	0,1569	
112	0,1563	
113	0,1556	
114	0,1551	
115	0,1545	
116	0,1543	
117	0,1537	
118	0,1532	
119	0,1526	
120	0,1522	
121	0,1519	
122	0,1513	
123	0,1509	
124	0,1503	
125	0,1500	
126	0,1492	
127	0,1490	
128	0,1480	
129	0,1479	
130	0,1474	
131	0,1472	
132	0,1466	
133	0,1461	
134	0,1455	
135	0,1451	
136	0,1445	
137	0,1442	
138	0,1439	
139	0,1435	
140	0,1427	
141	0,1426	
142	0,1419	
143	0,1414	
144	0,1408	
145	0,1403	
146	0,1401	
147	0,1395	
148	0,1390	
149	0,1384	
150	0,1381	
151	0,1377	
152	0,1371	
153	0,1368	
154	0,1361	
155	0,1356	
156	0,1350	
157	0,1348	
158	0,1344	
159	0,1342	
160	0,1332	
161	0,1331	
162	0,1326	
163	0,1319	
164	0,1318	
165	0,1313	
166	0,1307	
167	0,1303	
168	0,1300	
169	0,1294	
170	0,1290	
171	0,1287	
172	0,1279	
173	0,1278	
174	0,1273	
175	0,1266	
176	0,1265	
177	0,1255	
178	0,1253	
179	0,1249	
180	0,1242	
181	0,1241	
182	0,1236	
183	0,1229	
184	0,1226	
185	0,1223	
186	0,1216	
187	0,1213	
188	0,1208	
189	0,1202	
190	0,1200	
191	0,1196	
192	0,1189	
193	0,1184	
194	0,1183	
195	0,1176	
196	0,1171	
197	0,1170	
198	0,1165	
199	0,1159	
200	0,1155	
для каждой последующей БС сети:	
св. 200 до 500	0,0792	
св. 500 до 1000	0,0686	
св. 1000	0,0641	

Примечание:
1. При заявленном количестве базовых станций стандартов IMT-2000/UMTS, отличном от количества базовых станций этого стандарта, указанного в технологической операции 2.1.13.3. приложения N 1, трудозатраты за каждый радиочастотный канал определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты за один радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи с заявленным числом базовых станций стандарта IMT-2000/UMTS;
 - трудозатраты за один радиочастотный канал стандарта 1MT-2000/UMTS при числе базовых станций на сети связи - одна, установленные по технологической операции 2.1.13.3. приложения N 1.
 - значение параметрического коэффициента сложности работ в расчете на одну базовую станцию сети связи для стандарта IMT-2000/UMTS в сети связи с заявленным числом базовых станций (графа 2 таблицы N 7).

2. При подаче заявителем обращения на подбор частот для сетей связи стандарта IMT-2000/UMTS в пределах каждого заявленного частотного канала с шириной полосы частот 5 МГц с заданным в обращении заявителя шагом сдвига сетки частот трудозатраты увеличиваются с учётом следующих коэффициентов сложности работ - :
через 200 кГц - 2,5;
через 600 кГц - 1,6;
через 1 МГц - 1,3;
через 400 кГц - 1,9;
через 800 кГц - 1,4;
через 2,4 МГц и более - 1,0.
3. При подаче заявителем обращений по сетям связи, в которых необходимо провести расчёты ЭМС с иными РЭС гражданского назначения при различных условиях использования заявленных РЭС, влекущих изменение радиоданных (например, изменение числа полос радиочастот в секторах излучения базовых станций, высот подвеса антенн, мощностей передатчиков, классов излучения), трудозатраты определяются с учётом коэффициента сложности работ -  к трудозатратам, установленным с применением параметрических коэффициентов таблицы N 7.
4. Стоимость услуг по технологической операции 2.1.13.3. приложения N 1, при количестве одновременно заявляемых более 100 и до 150 базовых станций, исчисленная на основании трудозатрат по технологической операции 2.1.13.3. приложения N 1 и параметрических коэффициентов таблицы N 7, увеличивается с учётом коэффициента сложности работ, учитывающего ограничение числа одновременно заявляемых базовых станций в одной заявке, - , а при количестве одновременно заявляемых более 150 и до 200 и более базовых станций - увеличивается с учётом коэффициента ограничения числа базовых станций в одной заявке - .
5. При использовании ретрансляторов, размещённых в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, без преобразований и изменений сдвига кодовой последовательности, трудозатраты определяются с учетом коэффициента - , учитывающего снижение трудоёмкости работ.

Таблица N 8

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат сетей связи стандарта LTE, при изменении количества базовых станций в сети связи

Сеть с количеством БС	Параметрические коэффициенты в расчёте на 1 радиочастотный канал каждой БС сети с заявленным количеством БС	
1	2	
1	1,0000	
2	0,7877	
3	0,7012	
4	0,6581	
5	0,6318	
6	0,6146	
7	0,6020	
8	0,5933	
9	0,5848	
10	0,5774	
11	0,5448	
12	0,5157	
13	0,4907	
14	0,4697	
15	0,4511	
16	0,4352	
17	0,4211	
18	0,4082	
19	0,3968	
20	0,3869	
21	0,3730	
22	0,3604	
23	0,3492	
24	0,3385	
25	0,3292	
26	0,3201	
27	0,3115	
28	0,3037	
29	0,2970	
30	0,2903	
31	0,2829	
32	0,2763	
33	0,2697	
34	0,2637	
35	0,2579	
36	0,2526	
37	0,2475	
38	0,2427	
39	0,2381	
40	0,2336	
41	0,2295	
42	0,2257	
43	0,2221	
44	0,2184	
45	0,2149	
46	0,2116	
47	0,2088	
48	0,2057	
49	0,2025	
50	0,1997	
51	0,1964	
52	0,1953	
53	0,1946	
54	0,1939	
55	0,1933	
56	0,1925	
57	0,1918	
58	0,1911	
59	0,1905	
60	0,1898	
61	0,1896	
62	0,1885	
63	0,1880	
64	0,1873	
65	0,1867	
66	0,1861	
67	0,1852	
68	0,1850	
69	0,1839	
70	0,1837	
71	0,1827	
72	0,1820	
73	0,1819	
74	0,1812	
75	0,1804	
76	0,1797	
77	0,1794	
78	0,1787	
79	0,1781	
80	0,1777	
81	0,1771	
82	0,1764	
83	0,1759	
84	0,1753	
85	0,1746	
86	0,1741	
87	0,1734	
88	0,1733	
89	0,1726	
90	0,1718	
91	0,1715	
92	0,1711	
93	0,1705	
94	0,1700	
95	0,1693	
96	0,1687	
97	0,1685	
98	0,1675	
99	0,1673	
100	0,1667	
101	0,1662	
102	0,1655	
103	0,1653	
104	0,1645	
105	0,1642	
106	0,1635	
107	0,1632	
108	0,1625	
109	0,1620	
110	0,1619	
111	0,1614	
112	0,1607	
113	0,1601	
114	0,1596	
115	0,1589	
116	0,1587	
117	0,1581	
118	0,1576	
119	0,1569	
120	0,1566	
121	0,1563	
122	0,1556	
123	0,1553	
124	0,1546	
125	0,1543	
126	0,1534	
127	0,1533	
128	0,1523	
129	0,1521	
130	0,1516	
131	0,1515	
132	0,1508	
133	0,1503	
134	0,1496	
135	0,1493	
136	0,1486	
137	0,1483	
138	0,1480	
139	0,1477	
140	0,1468	
141	0,1467	
142	0,1460	
143	0,1455	
144	0,1448	
145	0,1443	
146	0,1442	
147	0,1435	
148	0,1430	
149	0,1424	
150	0,1420	
151	0,1417	
152	0,1410	
153	0,1407	
154	0,1400	
155	0,1396	
156	0,1389	
157	0,1387	
158	0,1382	
159	0,1381	
160	0,1371	
161	0,1369	
162	0,1364	
163	0,1357	
164	0,1356	
165	0,1351	
166	0,1344	
167	0,1341	
168	0,1338	
169	0,1331	
170	0,1328	
171	0,1324	
172	0,1316	
173	0,1314	
174	0,1310	
175	0,1303	
176	0,1301	
177	0,1291	
178	0,1290	
179	0,1285	
180	0,1278	
181	0,1276	
182	0,1271	
183	0,1265	
184	0,1262	
185	0,1258	
186	0,1252	
187	0,1248	
188	0,1243	
189	0,1237	
190	0,1235	
191	0,1230	
192	0,1224	
193	0,1219	
194	0,1217	
195	0,1210	
196	0,1205	
197	0,1204	
198	0,1199	
199	0,1192	
200	0,1189	
для каждой последующей БС сети:	
св.200 до 500	0,0815	
св.500 до 1000	0,0706	
св. 1000	0,0660	

Примечание:
1. При заявленном количестве базовых станций технологии LTE, отличном от количества базовых станций этой технологии, указанного в технологической операции 2.1.13.4. приложения N 1, трудозатраты за каждый радиочастотный канал определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты за один радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи с заявленным числом базовых станций технологии LTE;
 - трудозатраты за один радиочастотный канал технологии LTE при числе базовых станций на сети связи - одна, установленные по технологической операции 2.1.13.4. приложения N 1.
 - значение параметрического коэффициента сложности работ в расчете на одну базовую станцию сети связи для технологии LTE в сети связи с заявленным числом базовых станций (графа 2 таблицы N 8).

2. При подаче заявителем обращения на подбор частот для сетей связи технологии LTE с различной шириной канала в пределах каждого заявленного частотного диапазона с максимально возможной шириной канала: 10 МГц (для низкого диапазона) и 20 МГц (для высокого диапазона) применяются корректирующие коэффициенты ширины канала - :
- для низкого диапазона (ниже 1000 МГц), при ширине канала:
10,0 МГц - 1,0;
3,0 МГц - 0,5;
5,0 МГц - 0,7;
1,4 МГц - 0,3.
- для высокого диапазона (1700 МГц и выше), при ширине канала:
20,0 МГц - 1,0;
10,0 МГц - 0,7;
15,0 МГц - 0,9;
5,0 МГц - 0,4.

Таблица N 9

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат сети связи общего пользования технологии IPWireless сетей мобильного широкополосного доступа сухопутной подвижной службы, при изменении количества базовых станций в сети связи

Сеть с количеством БС	Параметрически е коэффициенты в расчёте на 1 радиочастотный канал каждой БС сети с заявленным количеством БС	
1	2	
1	1,0000	
2	0,7877	
3	0,7012	
4	0,6581	
5	0,6318	
6	0,6146	
7	0,6020	
8	0,5933	
9	0,5848	
10	0,5774	
11	0,5448	
12	0,5157	
13	0,4907	
14	0,4697	
15	0,4511	
16	0,4352	
17	0,4211	
18	0,4082	
19	0,3968	
20	0,3869	
21	0,3730	
22	0,3604	
23	0,3492	
24	0,3385	
25	0,3292	
26	0,3201	
27	0,3115	
28	0,3037	
29	0,1970	
30	0,2903	
31	0,2829	
32	0,2763	
33	0,2697	
34	0,2637	
35	0,2579	
36	0,2526	
37	0,2475	
38	0,2427	
39	0,2381	
40	0,2336	
41	0,2295	
42	0,2257	
43	0,2221	
44	0,2184	
45	0,1149	
46	0,2116	
47	0,2088	
48	0,2057	
49	0,2025	
50	0,1997	
51	0,1964	
52	0,1953	
53	0,1946	
54	0,1939	
55	0,1933	
56	0,1925	
57	0,1918	
58	0,1911	
59	0,1905	
60	0,1898	
61	0,1896	
62	0,1885	
63	0,1880	
64	0,1873	
65	0,1867	
66	0,1861	
67	0,1852	
68	0,1850	
69	0,1839	
70	0,1837	
71	0,1827	
72	0,1820	
73	0,1819	
74	0,1812	
75	0,1804	
76	0,1797	
77	0,1794	
78	0,1787	
79	0,1781	
80	0,1777	
81	0,1771	
82	0,1764	
83	0,1759	
84	0,1753	
85	0,1746	
86	0,1741	
87	0,1734	
88	0,1733	
89	0,1726	
90	0,1718	
91	0,1715	
92	0,1711	
93	0,1705	
94	0,1700	
95	0,1693	
96	0,1687	
97	0,1685	
98	0,1675	
99	0,1673	
100	0,1667	
101	0,1662	
102	0,1655	
103	0,1653	
104	0,1645	
105	0,1642	
106	0,1635	
107	0,1632	
108	0,1625	
109	0,1620	
110	0,1619	
111	0,1614	
112	0,1607	
113	0,1601	
114	0,1596	
115	0,1589	
116	0,1587	
117	0,1581	
118	0,1576	
119	0,1569	
120	0,1566	
121	0,1563	
122	0,1556	
123	0,1553	
124	0,1546	
125	0,1543	
126	0,1534	
127	0,1533	
128	0,1523	
129	0,1521	
130	0,1516	
131	0,1515	
132	0,1508	
133	0,1503	
134	0,14%	
135	0,1493	
136	0,1486	
137	0,1483	
138	0,1480	
139	0,1477	
140	0,1468	
141	0,1467	
142	0,1460	
143	0,1455	
144	0,1448	
145	0,1443	
146	0,1442	
147	0,1435	
148	0,1430	
149	0,1424	
150	0,1420	
151	0,1417	
152	0,1410	
153	0,1407	
154	0,1400	
155	0,1396	
156	0,1389	
157	0,1387	
158	0,1382	
159	0,1381	
160	0,1371	
161	0,1369	
162	0,1364	
163	0,1357	
164	0,1356	
165	0,1351	
166	0,1344	
167	0,1341	
168	0,1338	
169	0,1331	
170	0,1328	
171	0,1324	
172	0,1316	
173	0,1314	
174	0,1310	
175	0,1303	
176	0,1301	
177	0,1291	
178	0,1290	
179	0,1285	
180	0,1278	
181	0,1276	
182	0,1271	
183	0,1265	
184	0,1262	
185	0,1258	
186	0,1252	
187	0,1248	
188	0,1243	
189	0,1237	
190	0,1235	
191	0,1230	
192	0,1224	
193	0,1219	
194	0,1217	
195	0,1210	
196	0,1205	
197	0,1204	
198	0,1199	
199	0,1192	
200	0,1189	
для каждой последующей БС сети:	
св. 200 до 500	0,0815	
св. 500 до 1000	0,0706	
св. 1000	0,0660	

Примечание:
1, При заявленном количестве базовых станций технологии IPWireless, отличном от количества базовых станций этой технологии, указанного в технологической операции 2.1.13.5. приложения N 1, трудозатраты за каждый радиочастотный канал определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты за один радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи с заявленным числом базовых станций технологии IPWireless;
 - трудозатраты за один радиочастотный канал технологии IPWireless при числе базовых станций на сети связи - одна, установленные по технологической операции 2.1.13.5. приложения N 1.
 - значение параметрического коэффициента сложности работ в расчете на одну базовую станцию сети связи для технологии IPWireless в сети связи с заявленным числом базовых станций (графа 2 таблицы N 9).

Таблица N 10

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат сети связи общего пользования стандарта GSM-900 сухопутной подвижной службы, при изменении количества базовых станций в сети связи

Сеть с количеством БС	Параметрические коэффициенты в расчёте на 1 радиочастотный канал каждой БС сети с заявленным количеством БС	
1	2	
1	1,0000	
2	0,5790	
3	0,4407	
4	0,3700	
5	0,3300	
6	0,2765	
7	0,2398	
8	0,2120	
9	0,1915	
10	0,1772	
11	0,1625	
12	0,1509	
13	0,1426	
14	0,1350	
15	0,1276	
16	0,1218	
17	0,1160	
18	0,1117	
19	0,1086	
20	0,1044	
21	0,1016	
22	0,0986	
23	0,0958	
24	0,0927	
25	0,0900	
26	0,0869	
27	0,0848	
28	0,0824	
29	0,0799	
30	0,0784	
31	0,0769	
32	0,0753	
33	0,0738	
34	0,0723	
35	0,0704	
36	0,0686	
37	0,0671	
38	0,0653	
39	0,0637	
40	0,0622	
41	0,0610	
42	0,0598	
43	0,0585	
44	0,0573	
45	0,0561	
46	0,0552	
47	0,0543	
48	0,0534	
49	0,0524	
50	0,0515	
51	0,0509	
52	0,0506	
53	0,0503	
54	0,0500	
55	0,0497	
56	0,0494	
57	0,0491	
58	0,0488	
59	0,0485	
60	0,0482	
61	0,0478	
62	0,0475	
63	0,0472	
64	0,0466	
65	0,0460	
66	0,0454	
67	0,0448	
68	0,0445	
69	0,0442	
70	0,0439	
71	0,0436	
72	0,0433	
73	0,0430	
74	0,0427	
75	0,0424	
76	0,0420	
77	0,0417	
78	0,0414	
79	0,0411	
80	0,0408	
81	0,0405	
82	0,0402	
83	0,0399	
84	0,0396	
85	0,0393	
86	0,0390	
87	0,0387	
88	0,0384	
89	0,0381	
90	0,0378	
91	0,0375	
92	0,0372	
93	0,0369	
94	0,0366	
95	0,0362	
96	0,0359	
97	0,0356	
98	0,0353	
99	0,0350	
100	0,0347	
для каждой БС в интервале заявленного количества БС сети:	
101-120	0,0426	
121-140	0,0487	
141-200	0,0493	
201-300	0,0578	
301-450	0,0635	
451-600	0,0608	
601-700	0,0550	
701-800	0,0520	
801-1000	0,0492	
1001-1200	0,0462	
1201-1400	0,0434	

Примечание:
1. При заявленном количестве базовых станций стандарта GSM-900, отличном от количества базовых станций этого стандарта, указанного в технологической операции 2.1.14.1. приложения N 1, трудозатраты за один радиочастотный канал определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты за один радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи с заявленным числом базовых станций для стандарта GSM-900;
 - трудозатраты за один радиочастотный канал базовой станции сети связи стандарта GSM-900, установленный технологической операцией 2.1.14.1. приложения N 1;
 - значения параметрических коэффициентов сложности работ в расчете на одну базовую станцию в сети связи с заявленным числом базовых станций для стандарта GSM-900 (графа 2 таблицы N 10).

2. При использовании ретрансляторов, размещенных в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, трудозатраты определяются с учётом коэффициента - , учитывающего снижение трудозатрат, установленных за одну радиочастоту по технологической операции 2.1.14.1. приложения N 1.

Таблица N 11

Параметрические коэффициенты для установления трудозатрат сети связи общего пользования стандарта GSM-1800 сухопутной подвижной службы, при изменении количества базовых станций в сети связи

Сеть с количеством БС	Параметрические коэффициенты в расчёте на 1 радиочастотный канал
каждой БС сети с заявленным количеством БС	
1	2	
1	1,0000	
2	0,5791	
3	0,4397	
4	0,3715	
5	0,3329	
6	0,2828	
7	0,2533	
8	0,2268	
9	0,2061	
10	0,1884	
11	0,1737	
12	0,1619	
13	0,1531	
14	0,1442	
15	0,1383	
16	0,1324	
17	0,1265	
18	0,1206	
19	0,1165	
20	0,1130	
21	0,1094	
22	0,1059	
23	0,1029	
24	0,0988	
25	0,0953	
26	0,0929	
27	0,0912	
28	0,0882	
29	0,0870	
30	0,0847	
31	0,0835	
32	0,0811	
33	0,0794	
34	0,0776	
35	0,0764	
36	0,0747	
37	0,0729	
38	0,0717	
39	0,0705	
40	0,0694	
41	0,0682	
42	0,0670	
43	0,0658	
44	0,0647	
45	0,0635	
46	0,0629	
47	0,0623	
48	0,0617	
49	0,0611	
50	0,0605	
51	0,0599	
52	0,0593	
53	0,0588	
54	0,0582	
55	0,0576	
56	0,0570	
57	0,0564	
58	0,0558	
59	0,0552	
60	0,0546	
61	0,0540	
62	0,0535	
63	0,0529	
64	0,0523	
65	0,0517	
66	0,0511	
67	0,0508	
68	0,0505	
69	0,0502	
70	0,0499	
71	0,0496	
72	0,0493	
73	0,0490	
74	0,0487	
75	0,0485	
76	0,0482	
77	0,0479	
78	0,0476	
79	0,0473	
80	0,0473	
81	0,0467	
82	0,0464	
83	0,0461	
84	0,0458	
85	0,0455	
86	0,0452	
87	0,0449	
88	0,0446	
89	0,0443	
90	0,0440	
91	0,0437	
92	0,0434	
93	0,0432	
94	0,0429	
95	0,0426	
96	0,0423	
97	0,0420	
98	0,0417	
99	0,0414	
100	0,0411	
для каждой БС в интервале заявленного числа БС сети:	
101-120	0,0557	
121-200	0,0645	
201-300	0,0762	
301-450	0,0820	
451-600	0,0791	
601-700	0,0732	
701-800	0,0674	
801-1000	0,0644	
1001-1200	0,0586	
1201-1400	0,0527	

Примечание:
1. При заявленном количестве базовых станций стандарта GSM-1800, отличном от количества базовых станций этого стандарта, указанного в технологической операции 2.1.14.2. приложения N 1, трудозатраты за один радиочастотный канал определяются по формуле:

, где:

 - трудозатраты за один радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи с заявленным числом базовых станций для стандарта GSM-1800;
 - трудозатраты за один радиочастотный канал базовой станции сети связи стандарта GSM-1800, установленные технологической операцией 2.1.14.2. приложения N 1;
 - значения параметрических коэффициентов сложности работ в расчете на одну базовую станцию в сети связи с заявленным числом базовых станций для стандарта GSM-1800 (графа 2 таблицы N 11).

2. При использовании ретрансляторов, размещенных в помещениях, расположенных ниже уровня земли или используемых с целью обеспечения требуемого уровня сигнала от базовых станций без расширения зоны действия и на частотах базовых станций, трудозатраты определяются с учётом коэффициента - , учитывающего снижение трудозатрат, установленных за одну радиочастоту по технологической операции 2.1.14.2. приложения N 1.

Приложение N 3
к Методике определения размера платы
за оказание платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их
электромагнитной совместимости
с действующими и планируемыми
для использования радиоэлектронными
средствами

Пример определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами

1. Общие данные для определения размера платы за оказание платной услуги:
Затраты на оплату труда (ЗП) - 711 264 тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда (СВ) - 75 810 тыс. руб.
Амортизация основных средств и нематериальных активов (Ам) - 63 852 тыс. руб.
Материальные затраты (М) 17 480 тыс. руб.
Прочие затраты (Пр.З) - 422 724 тыс. руб.
Фонд рабочего времени работников, (Т) - 1 255 784 чел-час.
 - утвержденная норма прибыли, выраженная в относительных долях, для определения размера платы за оказание платной услуги.
2. Определение затрат по каждой из калькулируемых статей и фонда рабочего времени работников, связанных с оказанием платной услуги:
ЗП = 711 264 тыс. руб.
СВ = 75 810 тыс. руб.
Ам = 63 852 тыс. руб.
М = 17 480 тыс. руб.
Пр.З = 422 724 тыс. руб.
Пр.З не могут превышать 35% от суммы ЗП, СВ, Ам, М.
ПР.З = (711 264 + 75 810 + 63 852 + 17 480) х 0,35 = 303 942 тыс. руб. - используем для расчетов средней стоимости единицы рабочего времени оказания платной услуги.
Т = 1 255 784 х 1,0 = 1 255 784 чел-час.
3. Определение средней стоимости единицы рабочего времени оказания платной услуги:

, где:

НСЧЧ=ЗП/Т,

НСЧЧ = 711 264 /1 255 784= 0,5664 тыс. руб./чел.-час.
Ксв = СВ/ЗП = 75 810 /711 264 = 0,1066
Км = М/ЗП = 17 480 /711 264 = 0,0246
КАм = Ам/ЗП = 63 852 /711 264 = 0,0898
КПр.З = Пр.З/ЗП = 303942/711 264 = 0,4273

4. Рассмотрим пример определения затрат и платы за оказание платной услуги для заявки по сети связи стандарта IMT-2000/UMTS.
4.1. Исходные данные по заявке:
- количество базовых станций - 3;
- количество секторов излучения антенн каждой базовой станции - 3;
- заданный заявителем шаг сдвига сетки - 800 кГц;
- заявленные варианты изменения радиоданных на одной базовой станции (число полос радиочастот в секторе излучения базовых станций, высоты подвеса антенны, мощность излучения, класс излучения).
4.2. Расчет затрат на выполнение i-го этапа оказания платной услуги:

, где:

Трудозатраты на выполнение технологической операции на i-ом этапе определяются в соответствии с приложением N 1 к настоящей Методике с применением параметрических коэффициентов, определяемых в соответствии с приложением N 2 к настоящей Методике.
Первый этап: Анализ материалов радиочастотной заявки на полноту и достоверность, за одну заявку.
Трудозатраты по технологической операции 1.1:

Второй этап: Расчет и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС РЭС.
Трудозатраты по технологической операции 2.1.13.3 определяются в соответствии с приложением N 1 и таблицей N 7 приложения N 2:

Третий этап: Подготовка материалов на согласование в согласующие органы.
Трудозатраты по технологической операции 3:

Пятый этап: Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС.
Трудозатраты по технологической операции 5.6.5 определяются в соответствии с приложением N 1:

Шестой этап утратил силу.
Седьмой этап: Подготовка и оформление заключения экспертизы.
Трудозатраты по технологической операции 7.1.2 определяются в соответствии с приложением N 1:

4.3. Определение размера платы за оказание платной услуги:

Р пл.усл. = (830,90+115654,37+681,53+4453,27+1185,67)*(1+0,2)= 147366,89 руб.

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 168 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 30, ст. 3130; 2006, N 31, ст. 3436; 2008, N 48, ст. 5519; 2011, N 30, ст. 4593; 2013, N 52, ст. 6985) при реализации услуг налогоплательщик (предприятие) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых услуг обязан предъявить к оплате покупателю этих услуг соответствующую сумму налога на добавленную стоимость (НДС = 18%): 147366,89 * 1,18 = 173892,93 руб.

Приложение N 4
к Методике определения размера платы
за оказание платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их
электромагнитной совместимости
с действующими и планируемыми
для использования радиоэлектронными
средствами

Предельные размеры платы по этапам оказания платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами

N п/п	Этапы оказания платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами	Цена за единицу измерения,
руб. (без НДС)	
1 этап. Анализ материалов радиочастотной заявки на полноту и достоверность, за одну заявку	995	
2 этап. Расчет и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС РЭС	
2.1.	Расчет ЭМС РЭС с действующими и планируемыми для использования РЭС гражданского назначения, оформление материалов о расчетах ЭМС, с учетом анализа материалов заявки и определением необходимости проведения МПЗ и необходимости согласований с органами Минобороны России, ФСО России, ФСБ России:		
2.1.1.	передатчиков ТВ и ОВЧ ЧМ вещания, за каждый ТВК (или каждую радиочастоту) каждого передатчика, при заявленных величинах эффективно-излучаемой мощности (ЭИМ) передатчика и высоты подвеса антенны	158380	
2.1.2.	передатчиков ДВ, СВ, KB вещания, за каждую радиочастоту каждого передатчика, при заявленной мощности передатчика:	82240	
2.1.3.	РЭС системы BOX, за каждую радиочастоту каждого передатчика системы	390	
2.1.4.	РЭС радиорелейных линий связи (РРЛ) фиксированной службы, за каждую радиочастоту передачи каждой радиорелейной станции (РРС), при заявленном количестве радиочастотных каналов РРС на пролёте РРЛ	16110	
2.1.5.	РЭС систем беспроводного доступа, в том числе MMDS, фиксированной службы, при числе одновременно заявленных на территории одного субъекта Российской Федерации до 25 базовых станций включительно и при количестве радиочастотных каналов на базовой станции:		
2.1.5.1.	до 4-х каналов включительно, за каждую базовую станцию	41665	
2.1.5.2.	при 5 и более каналах, за каждый дополнительный радиочастотный канал каждой базовой станции	2980	
2.1.6.	генератора шума, работающего в полосе радиочастот, за полосу радиочастот, используемую передатчиком	7800	
2.1.7.	РЭС радиальной и радиально-зоновой (многозоновой) сети связи, включающей транкинговые системы связи (в диапазоне 800 МГц), за каждый радиочастотный канал каждой базовой станции	3125	
2.1.8.	РЭС сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах от 30 МГц до 500 МГц), включая сети связи стандарта TETRA, за каждую радиочастоту передачи базовой станции и за каждую радиочастоту передачи абонентских РЭС, находящихся в зоне действия базовой станции	8895	
2.1.9.	стационарных абонентских станций (АСС) сетей связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах радиочастот от 30 МГц до 500 МГц), за каждую радиочастоту передачи АСС	28185	
2.1.10.	подвижных РЭС сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах от 30 МГц до 500 МГц) без установки базовых станций с указанием координат центральной точки зоны обслуживания с радиусом до 50 км включительно, за каждую радиочастоту передачи для каждой центральной точки	8895	
2.1.11.	подвижных РЭС сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах от 30 МГц до 500 МГц) на территории (или на части территории) одного субъекта Российской Федерации без установки базовой станции или с использованием мобильных базовых станций, а также подвижных РЭС без установки базовых станций с указанием координат центральной точки и зоны обслуживания с радиусом свыше 50 км, за радиоканал, используемый подвижными РЭС на территории субъекта Российской Федерации	32175	
2.1.12.	РЭС сети абонентского радиодоступа к АТС (технология DECT) с зоной обслуживания базовой станции в координационной точке свыше 200 м, за каждую координационную точку при заявленном числе координационных точек в сети - одна точка	11090	
2.1.13.	РЭС сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы с кодовым разделением каналов, за каждый радиочастотный канал каждой базовой станции сети связи при заявленном количестве базовых станций - одна станция:		
2.1.13.1.	стандарта IMT-MC-450	25410	
2.1.13.2.	стандарта IMT-МС-2000	16190	
2.1.13.3.	стандарта IMT-2000/UMTS	89740	
2.1.13.4.	технологии LTE сетей мобильного широкополосного доступа		
2.1.13.4.а.	для низкого диапазона частот (791-862 МГц) с режимом частотного формирования дуплексного канала FDD	64520	
2.1.13.4.б.	для высокого диапазона частот (2300-2400 МГц и 2570- 2620 МГц) с режимом частотного формирования дуплексного канала TDD	70145	
2.1.13.4.в.	для высокого диапазона частот (2500-2690 МГц) с режимом частотного формирования дуплексного канала FDD	100200	
2.1.13.5.	технологии IPWireless сетей мобильного широкополосного доступа	19315	
2.1.14.	РЭС сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта GSM, за каждый радиочастотный канал (в полосе частот, выделенной оператору связи) каждой базовой станции сети связи, при заявленном количестве базовых станций - одна станция:		
2.1.14.1.	стандарта GSM-900	2175	
2.1.14.2.	стандарта GSM-1800	2175	
2.1.15.	земной станции спутниковой связи (ЗС СС) за каждую заявленную станцию, работающую на передачу и приём с космическим аппаратом (КА), расположенным в одной орбитальной позиции геостационарной орбиты, при заявленном числе полос радиочастот, представленных в виде формул (или при отдельно заявленных радиочастотах), и заявленных классах излучения	61480	
2.1.16.	земной станции спутниковой связи (ЗС СС), за каждую стационарную станцию, работающую на передачу и приём, с одним космическим аппаратом (КА), расположенным на негеостационарной орбите или углах места от 0° до 900 и азимутах от 0° до 3600, при заявленном числе полос радиочастот, представленных в виде формул (или при отдельно заявленных радиочастотах), и заявленных классах излучения	88505	
2.1.17.	перевозимой земной станции спутниковой связи (ПЗС СС) фиксированной спутниковой службы за каждый тип станции, предназначенной для использования на территории одного субъекта Российской Федерации	25150	
2.1.18.	радиоудлинителя телефонного канала, за каждую дуплексную пару радиочастот	4965	
2.2.	Подбор радиочастот и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС на подобранных радиочастотах:		
2.2.1.	для передатчиков сети радиосвязи KB диапазона, за каждую радиочастоту, используемую передатчиками сети радиосвязи, при заявленном количестве районов, в которых планируется развертывание сети	34280	
2.2.2.	для передатчиков сети радиосвязи УКВ диапазона, за каждую радиочастоту каждого передатчика	5310	
2.2.3.	для радиомаяков, за каждую радиочастоту каждого передатчика	5010	
2.2.4.	для любительских ретрансляторов и радиомаяков, за радиоканал	940	
2.3.	Определение соответствия заявленных технических параметров РЭС ранее установленным требованиям обеспечения ЭМС (без проведения дополнительных расчетов ЭМС и согласований):		
2.3.1.	для РЭС ТВ и ОВЧ вещания, за результат оценки по каждому передатчику	2310	
2.3.2.	сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах радиочастот свыше 30 МГц до 500 МГц), за результат оценки по каждой базовой станции	920	
2.3.3.	сети связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-450, за результат оценки по каждой базовой станции	1075	
2.3.4.	сети связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-2000/UMTS, за результат оценки по каждой базовой станции	1265	
2.3.5.	сети связи сухопутной подвижной службы стандарта GSM-900/1800, за результат оценки по каждой базовой станции	715	
2.3.6.	радиорелейной линии связи (РРЛ) фиксированной службы, за результат оценки по каждой радиорелейной станции (РРС)	1175	
2.3.7.	систем беспроводного доступа фиксированной службы, за результат оценки по каждой базовой станции	2845	
2.3.8.	радиоудлинителя телефонного канала, за результат оценки по каждому передатчику	490	
2.4.	Определение соответствия заявленных РЭС требованиям обеспечения ЭМС и условиям их использования, установленным в ранее выданном заключении экспертизы, при изменении типов используемого оборудования:		
2.4.1.	в сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах радиочастот свыше 30 МГц до 500 МГц), за тип оборудования базовой станции	3665	
2.4.2.	в сети связи сухопутной подвижной службы стандарта IMT-2000/UMTS, за тип оборудования базовой станции	3880	
2.4.3.	радиорелейной линии связи (РРЛ) фиксированной службы, за тип оборудования РРС	4270	
2.4.4.	систем беспроводного доступа фиксированной службы, за тип оборудования базовой станции	8875	
2.4.5.	радиоудлинителя телефонного канала, за тип оборудования базовой станции	1630	
3 этап. Подготовка материалов на согласование в согласующие органы, за комплект документов	820	
4 этап. Инструментальная оценка и анализ электромагнитной обстановки в местах планируемого использования РЭС, оформление протоколов	
4.1.	Измерение параметров излучений для оценки электромагнитной обстановки в месте планируемого использования РЭС с оформлением протокола, за одну точку измерений	19045	
4.2.	Проведение экспериментальной оценки параметров электромагнитного поля излучений генераторов шума, за один генератор шума	25390	
5 этап. Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС	
5.1.	Определение условий использования радиочастот по результатам подбора радиочастот (или выбора полос радиочастот) и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.1.1.	сети радиосвязи KB диапазона, за каждую радиочастоту передачи каждого из первых 10 РЭС, указанных в формируемом ПЧТР РЭС в районе (районах) развертывания сети радиосвязи	1770	
5.1.2.	сети радиосвязи УКВ диапазона, за каждую радиочастоту каждого передатчика	2900	
5.1.3.	радиолокационных станций (РЛС), за каждую радиочастоту (радиочастотный канал) каждой РЛС	4360	
5.1.4.	радиомаяков, за каждую радиочастоту каждого передатчика	1780	
5.1.5.	Формирование списка радиочастот с ПЧТР РЭС, за список,		
5.1.5.1.	содержащий до 20 радиочастот включительно	2050	
5.1.5.2.	содержащий свыше 20 радиочастот	3520	
5.2.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчётов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.2.1.	ТВ и ОВЧ ЧМ вещания, за каждый телевизионный канал (ТВК) или каждую радиочастоту каждого передатчика	2085	
5.2.2.	ДВ, СВ вещания, за каждую радиочастоту каждого передатчика	3250	
5.3.	Определение условий использования радиочастот и формирование ПЧТР РЭС с учётом проведённых согласований и обеспечение выполнения требований ЭМС РЭС (без проведения дополнительных расчётов ЭМС):		
5.3.1.	ТВ и ОВЧ ЧМ вещания, за каждый ТВК (или каждую радиочастоту) каждого передатчика	4840	
5.3.2.	ДВ, СВ вещания, за каждую радиочастоту каждого передатчика	4840	
5.4.	Определение условий использования радиочастот для РЭС системы BOX, разработка ПЧТР РЭС, за каждую радиочастоту каждого передатчика системы	360	
5.5.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчётов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.5.1.	РРЛ (диапазонов 160 МГц, 400 МГц, а также свыше 1 ГГц), за каждую радиочастоту передачи каждого РРС	2060	
5.5.2.	систем беспроводного доступа с антенной круговой диаграммы направленности, за каждую радиочастоту каждой базовой станции, работающей на передачу и прием, при количестве частотных каналов базовых станций в ПЧТР РЭС до 100 включительно	3295	
5.5.3.	систем беспроводного доступа с антенной секторной диаграммы направленности, за каждую радиочастоту в каждом секторе излучения антенны каждой базовой станции, работающей на передачу и приём, при количестве секторов антенн базовых станций, указанных в ПЧТР РЭС, до 400 включительно	1020	
5.5.4.	системы MMDS, за каждый радиочастотный канал каждой головной станции системы	1175	
5.5.5.	генераторов шума, работающих в полосе радиочастот, за полосу радиочастот	2040	
5.6.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчетов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.6.1.	сети связи сухопутной подвижной службы (в диапазонах радиочастот свыше 30 МГц до 500 МГц), включая сети связи стандарта TETRA, за каждую радиочастоту каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	1545	
5.6.2.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта GSM, за каждую вновь назначаемую (новую) радиочастоту каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне ее действия	1155	
5.6.3.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-450, за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	1210	
5.6.4.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта IMT-MC-2000, за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	715	
5.6.5.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы стандарта IMT-2000/UMTS, за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	595	
5.6.6.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы технологии LTE сетей мобильного широкополосного доступа, за каждую радиочастоту передачи каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	1490	
5.6.7.	сети связи общего пользования сухопутной подвижной службы технологии IPWireless сетей мобильного широкополосного доступа за каждую радиочастоту в каждом секторе каждой базовой станции, входящей в ПЧТР РЭС сети и работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	740	
5.6.8.	сети связи радиальной и радиально-зоновой (многозоновой) сети сухопутной подвижной службы, включающей транкинговые системы связи (диапазона 800 МГц), за каждую радиочастоту каждой базовой станции, работающей на передачу и приём с абонентскими РЭС, находящимися в зоне её действия	920	
5.6.9.	сети связи абонентского радиодоступа к АТС (технология DECT), с зоной обслуживания базовой станции в координационной точке свыше 200 м, за каждую координационную точку	3420	
5.7.	Определение соответствия условий использования радиочастот РЭС сети абонентского радиодоступа к АТС (технология DECT), с зоной обслуживания базовой станции в координационной точке до 200 м, требованиям обеспечения ЭМС РЭС, разработка ПЧТР РЭС, за каждую координационную точку, из числа первых пяти точек в ПЧТР РЭС включительно	2740	
5.8.	Определение условий использования радиочастот для РЭС сухопутной подвижной службы, мощностью до 1 Вт включительно, и формирование ПЧТР РЭС:		
5.8.1.	по согласованному с органами Минобороны России перечню радиочастот, за радиочастоту РЭС, для каждого места их использования	2765	
5.8.2.	по согласованному с органами Минобороны России перечню совмещённых радиоканалов, за радиочастоту	1230	
5.9.	Определение условий использования радиочастот для РЭС сухопутной подвижной службы, мощностью до 2 Вт включительно, и разработка ПЧТР РЭС, за каждую радиочастоту РЭС для каждого места их использования	1985	
5.10.	Формирование перечня рекомендуемых каналов для их использования при переназначении радиочастот для РЭС сухопутной подвижной службы или при обеспечении международной правовой защиты частотных присвоений для РЭС для каждой базовой станции, за каждый канал перечня	1310	
5.11.	Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС любительских ретрансляторов и маяков, за радиоканал	435	
5.12.	Определение условий использования радиочастот по результатам расчётов ЭМС заявленных РЭС и согласований и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС (ПЧТР РЭС):		
5.12.1.	земной станции спутниковой связи (ЗС СС), за каждую стационарную станцию, работающую на передачу и прием с одним космическим аппаратом (КА), при заявленном числе стволов бортового ретранслятора и заявленных классов излучения	16030	
5.12.2.	репортажной (перевозимой) телевизионной земной станции спутниковой связи, за станцию	5345	
5.12.3.	перевозимой земной станции спутниковой связи фиксированной спутниковой службы, за одновременно заявленные станции одного типа на территории одного субъекта Российской Федерации, при числе одновременно заявленных станций	14430	
5.13.	Определение условий использования радиочастот и разработка ПЧТР РЭС СВ диапазона сетей железнодорожной радиосвязи и поездной радиосвязи метрополитена, за каждую радиочастоту каждой БС или за каждую радиочастоту для каждого места их использования при отсутствии БС	3990	
6 этап. Осуществление работ по заявлению, координации и регистрации в МСЭ
частотных присвоений для РЭС различных радиослужб, а также работ по координации частотных присвоений для РЭС различных радиослужб с АС ИГ	
6.1.1.	Подготовка и направление документов (материалов) для обеспечения МПЗ частотных присвоений для РЭС гражданского назначения, используемых наземными радиослужбами, и частотных присвоений для земных станций гражданского назначения, используемых спутниковыми радиослужбами, для координации в три АС ИГ одного подвижного РЭС на территории (или на части территории) одного субъекта Российской Федерации с радиусом свыше 50 км за одно частотное присвоение одного передатчика	3 965,00	
6.1.2.	Подготовка и направление документов (материалов) для обеспечения МПЗ частотных присвоений для РЭС гражданского назначения, используемых наземными радиослужбами, и частотных присвоений для земных станций гражданского назначения, используемых спутниковыми радиослужбами, для заявления, координации и регистрации МСЭ для двух списков в МСЭ одного подвижного РЭС на территории (или на части территории) одного субъекта Российской Федерации с радиусом свыше 50 км за одно частотное присвоение одного передатчика. Подготовка и направление документов (материалов) для обеспечения МПЗ частотных присвоений для РЭС гражданского назначения, используемых наземными радиослужбами, и частотных присвоений для земных станций гражданского назначения, используемых спутниковыми радиослужбами, для заявления, координации и регистрации МСЭ для двух списков в МСЭ одного подвижного РЭС на территории (или на части территории) одного субъекта Российской Федерации с радиусом свыше 50 км за одно частотное присвоение одного передатчика	3 350,00	
6.2.	Проведение экспертизы документов (материалов) для заявления, координации и регистрации частотных присвоений для радиоэлектронных средств, используемых космическими системами Российской Федерации, на соответствие решениям ГКРЧ о выделении полос радиочастот пользователю, требованиям Регламента радиосвязи и другим документам МСЭ и направление этих материалов на согласование в Минобороны России и ФСО России, за комплект материалов по заявленной спутниковой сети (СС), содержащей количество групп частотных присвоений свыше 50	45 670,00	
6.3.	Инженерно-техническое и организационное обеспечение МПЗ для РЭС, используемых космическими системами Российской Федерации, за одну спутниковую сеть 2 категории в течение одного календарного года	166 595,00	
6.4.	Подготовка и оформление заключения о результатах экспертизы документов (материалов) для заявления, координации и регистрации частотных присвоений для РЭС, используемых космическими системами Российской Федерации, на соответствие решениям ГКРЧ, требованиям Регламента радиосвязи и другим документам МСЭ, за заключение	1 265,00	
7 этап. Подготовка и оформление заключения экспертизы	
7.1.	Подготовка и оформление заключения экспертизы, при количестве РЭС в заключении:		
7.1.1.	одно РЭС	1265	
7.1.2.	более 1 до 10 РЭС включительно	1425	
7.1.3.	свыше 10 до 20 РЭС включительно	1870	
7.1.4.	свыше 20 до 30 РЭС включительно	2320	
7.1.5.	свыше 30 до 50 РЭС включительно	3160	
7.1.6.	свыше 50 до 100 РЭС включительно	4255	
7.1.7.	свыше 100 РЭС	5380